From 8c0f3f0193804f257bc6646aef8c3be0f9c9166b Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: "User-PC\\User" <thomas.reichlin@ost.ch>
Date: Sat, 15 May 2021 17:29:20 +0200
Subject: =?UTF-8?q?=C3=9Cberarbeitungen?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit

---
 buch/papers/spannung/teil4.tex | 6 +++---
 1 file changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-)

(limited to 'buch/papers/spannung/teil4.tex')

diff --git a/buch/papers/spannung/teil4.tex b/buch/papers/spannung/teil4.tex
index f1437b1..85e9b1b 100644
--- a/buch/papers/spannung/teil4.tex
+++ b/buch/papers/spannung/teil4.tex
@@ -23,7 +23,7 @@ Den Versuch kann man auf einem $\sigma$ und $\varepsilon$ Diagramm abtragen.
 
 \begin{figure}
 	\centering
-	\includegraphics[width=0.5\linewidth,keepaspectratio]{papers/spannung/Grafiken/DiagrammOedometer-Versuch.jpg}
+	\includegraphics[width=0.5\linewidth,keepaspectratio]{papers/spannung/Grafiken/DiagrammOedometer-Versuch.png}
 	\caption{Diagramm Oedometer - Versuch}
 	\label{fig:Diagramm Oedometer - Versuch}
 \end{figure}
@@ -52,8 +52,8 @@ Man kann die Dehnung in unsere vereinfachte Matrix einsetzen. Das E-Modul ersetz
 \end{pmatrix}
 =
 \begin{bmatrix}
-	\frac{E_{OED}}{(1+\nu)} & 0 \\
-	0 & \frac{E_{OED}}{(1-2\nu)}
+	\frac{E_{OED}}{(1+\nu)} &                        0 \\
+	                      0 & \frac{E_{OED}}{(1-2\nu)}
 \end{bmatrix}
 \begin{pmatrix}
 	\varepsilon_{11}\\
-- 
cgit v1.2.1

