From 6c23215c9ad1209bee5d1d2704579b4761341b71 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Joshua Baer <joshua.baer@ost.ch>
Date: Tue, 19 Jul 2022 14:36:41 +0200
Subject: add gitignore

---
 buch/papers/fm/main.tex | 6 +++---
 1 file changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-)

(limited to 'buch/papers/fm/main.tex')

diff --git a/buch/papers/fm/main.tex b/buch/papers/fm/main.tex
index 24c645f..56a7ac5 100644
--- a/buch/papers/fm/main.tex
+++ b/buch/papers/fm/main.tex
@@ -4,18 +4,18 @@
 % (c) 2020 Hochschule Rapperswil
 % 
 
-\chapter{FM \(\with\)Bessel\label{chapter:fm}}
+\chapter{FM  Bessel\label{chapter:fm}}
 \lhead{FM}
 \begin{refsection}
 
 \chapterauthor{Joshua Bär}
-
+%$\with$
 Die Frequenzmodulation ist eine Modulation die man auch schon im alten Radio findet. 
 Falls du dich an die Zeit erinnerst, konnte man zwischen \textit{FM-AM} Umschalten, 
 dies bedeutete so viel wie: \textit{F}requenz-\textit{M}odulation und \textit{A}mplituden-\textit{M}odulation.
 Durch die Modulation wird ein Nachrichtensignal \(m(t)\) auf ein Trägersignal (z.B. ein Sinus- oder Rechtecksignal) abgebildet (kombiniert).
 Durch dieses Auftragen vom Nachrichtensignal \(m(t)\) kann das modulierte Signal in einem gewünschten Frequenzbereich übertragen werden.
-Der ursprünglich Frequenzbereich des Nachrichtensignal \(m(t)\) erstreckt sich typischerweise von 0 HZ bis zur Bandbreite \(B_m\).
+Der ursprünglich Frequenzbereich des Nachrichtensignal \(m(t)\) erstreckt sich typischerweise von 0 Hz bis zur Bandbreite \(B_m\).
 \newline
 Beim Empfänger wird dann durch Demodulation das ursprüngliche Nachrichtensignal \(m(t)\) so originalgetreu wie möglich zurückgewonnen.
 \newline
-- 
cgit v1.2.1

