From c01fed1273bc5994b49a5e554e8bc60294fb9519 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: tim30b <tim.toenz@ost.ch>
Date: Thu, 28 Jul 2022 18:53:33 +0200
Subject: Anfang von numerik

---
 buch/papers/kreismembran/teil4.tex | 8 +++++++-
 1 file changed, 7 insertions(+), 1 deletion(-)

(limited to 'buch/papers/kreismembran/teil4.tex')

diff --git a/buch/papers/kreismembran/teil4.tex b/buch/papers/kreismembran/teil4.tex
index 830bce7..58fffc9 100644
--- a/buch/papers/kreismembran/teil4.tex
+++ b/buch/papers/kreismembran/teil4.tex
@@ -5,4 +5,10 @@
 %
 \section{Lösungsmethode 3: Simulation 
 	\label{kreismembran:section:teil4}}
-Needs to be written
\ No newline at end of file
+\paragraph{TODO Einleitung}
+
+Um numerisch das Verhalten einer Membran zu ermitteln, muss eine numerische Darstellung definiert werden.
+Die Membran wird hier in Form der Matrix $  A $ digitalisiert.
+Jedes Element  $ A_{ij} $ steh für die Auslenkung der Membran $ u(x,y,t) $ an der Stelle $ {x,y}={i,j} $.
+Die Auslenkung ist jedoch auch von der Zeit abhängig für dies wird ein Array $  X[] $ aus $ v \times A $ Matrizen erstellt.
+s
-- 
cgit v1.2.1

