\coordinate (P) at (0.0000,0.0000);
\coordinate (A) at (1.0000,8.0000);
\coordinate (B) at (-3.0000,3.0000);
\coordinate (C) at (4.0000,4.0000);
\def\kanteAB{(1.0000,8.0000) arc (114.77514:167.90524:7.1589)}
\def\kanteBA{(-3.0000,3.0000) arc (167.90524:114.77514:7.1589)}
\def\kanteAC{(1.0000,8.0000) arc (63.43495:10.30485:5.5902)}
\def\kanteCA{(4.0000,4.0000) arc (10.30485:63.43495:5.5902)}
\def\kanteAP{(1.0000,8.0000) arc (146.30993:199.44003:9.0139)}
\def\kantePA{(0.0000,0.0000) arc (199.44003:146.30993:9.0139)}
\def\kanteBC{(-3.0000,3.0000) arc (-95.90614:-67.83365:14.5774)}
\def\kanteCB{(4.0000,4.0000) arc (-67.83365:-95.90614:14.5774)}
\def\kanteBP{(-3.0000,3.0000) arc (-161.56505:-108.43495:4.7434)}
\def\kantePB{(0.0000,0.0000) arc (-108.43495:-161.56505:4.7434)}
\def\kanteCP{(4.0000,4.0000) arc (-30.96376:-59.03624:11.6619)}
\def\kantePC{(0.0000,0.0000) arc (-59.03624:-30.96376:11.6619)}
