From 6247dcaa9f30c34a5c135c5fcccf56d91fd8c015 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Nao Pross <naopross@thearcway.org>
Date: Thu, 2 Nov 2017 22:07:40 +0100
Subject: Start serial and AD/DA converters chapter and minor corrections

---
 techwsw/tex/memorie.tex | 140 +++++++++++++++++++++++++-----------------------
 1 file changed, 72 insertions(+), 68 deletions(-)

(limited to 'techwsw/tex/memorie.tex')

diff --git a/techwsw/tex/memorie.tex b/techwsw/tex/memorie.tex
index 9723e07..8689e1b 100644
--- a/techwsw/tex/memorie.tex
+++ b/techwsw/tex/memorie.tex
@@ -1,35 +1,36 @@
 \section{Memorie}
 
 \subsection{Definizione di memoria}
-Una memoria pu\`o essere definita come un sistema in grado di conservare delle 
-informazioni come per esempio un Hard-Disk, un libro o un DVD. In questo capitolo
-sono analizzate solamente alcuni tipi di memoire dette \emph{memorie a semiconduttore}.
-In queste forme di memoria l'informazione \`e rappresentata da un livello di 
-tensione (per esempio lo standard TTL) che come conseguenza richiede un supporto
-fisico elettronico.
+Una memoria pu\`o essere definita come un sistema in grado di conservare delle
+informazioni come per esempio un Hard-Disk, un libro o un DVD. In questo
+capitolo sono analizzate solamente alcuni tipi di memoire dette \emph{memorie a
+semiconduttore}. In queste forme di memoria l'informazione \`e rappresentata da
+un livello di tensione (per esempio lo standard TTL) che come conseguenza
+richiede un supporto fisico elettronico.
 
 \subsection{Classificazione delle memorie}
 Le memorie digitali possono essere classificate in base a vari criteri quali
 \begin{itemize}
-	\item Mantenimento dell'informazione senza l'uso di alimentazione: \\
-		{\bf Volatili} o {\bf Non volatili}
-	\item Tempo di permanenza con l'alimentazione: \\
-		{\bf Statiche} o {\bf Dinamiche}
-	\item Modalit\`a di accesso: \\
-		{\bf Casuale} o {\bf Sequenziale} (o entrambe)
+    \item Mantenimento dell'informazione senza l'uso di alimentazione: \\
+        {\bf Volatili} o {\bf Non volatili}
+    \item Tempo di permanenza con l'alimentazione: \\
+        {\bf Statiche} o {\bf Dinamiche}
+    \item Modalit\`a di accesso: \\
+        {\bf Casuale} o {\bf Sequenziale} (o entrambe)
 \end{itemize}
 
 \subsection{Unit\`a di misura}
-In informatica in molti casi sono pi\`u importanti le potenze di 2 che le potenze
-di 10. Perci\`o oltre ai prefissi del sistema internazionale kilo (k) $10^3$, 
-mega (M) $10^6$, giga (G) $10^9$ sono stati aggiunti dalla commissione europea 
-IEC i prefissi kibi (Ki) $2^{10} = 1024^1$, mebi (Mi) $2^{20} = 1024^2$, gibi (Gi)
-$2^{30} = 1024^3$ ecc.
-
-Naturalmente per\`o non essendo uno standard internazionale negli USA la 
-commissione JEDEC utilizza un sistema differente. Esso modifica il significato 
-dei simboli SI quando essi sono combinati con l'unit\`a Byte (B). 
-Quindi 1 KB = 1 KiB = $2^{10}$ Bytes, 1 MB = 1 MiB = $2^{20}$ Bytes, 1 GB = 1 GiB = $2^{30}$ ecc.
+In informatica in molti casi sono pi\`u importanti le potenze di 2 che le
+potenze di 10. Perci\`o oltre ai prefissi del sistema internazionale kilo (k)
+$10^3$, mega (M) $10^6$, giga (G) $10^9$ sono stati aggiunti dalla commissione
+europea IEC i prefissi kibi (Ki) $2^{10} = 1024^1$, mebi (Mi) $2^{20} =
+1024^2$, gibi (Gi) $2^{30} = 1024^3$ ecc.
+
+Naturalmente per\`o non essendo uno standard internazionale negli USA la
+commissione JEDEC utilizza un sistema differente. Lo standard americano
+modifica il significato dei simboli SI quando sono combinati con l'unit\`a Byte
+(B). Quindi 1 KB = 1 KiB = $2^{10}$ Bytes, 1 MB = 1 MiB = $2^{20}$ Bytes, 1 GB
+= 1 GiB = $2^{30}$ ecc.
 
 \begin{table}[H]
 \centering {\def\arraystretch{1.2}
@@ -52,43 +53,45 @@ In cui $word~size$ indica la dimensione della parola, ovvero il numero di bits
 utilizzato in uscita, mentre $words~count$ indica il numero di parole presenti.
 Per esempio una memoria da 2 KiB (o 2KB secondo la notazione JEDEC) viene 
 indicata come memoria $2048\times 8$ bits.
+\`E anche possibile indicare la dimensione con il numero di bits
+contenuti nella memoria. Sempre lo stesso esempio di una memoria da 2 KiB 
+si indica quindi con $16384$ bits oppure 16 K (che con lo standard JEDEC 
+corrisponde a $16 \cdot 1024 = 16384$).
 
-
-\subsection{Memorie a sola lettura}
-\subsubsection{Read Only Memory ({\tt ROM})}
-
+\subsection{Read Only Memory ({\tt ROM})}
 La memoria ROM \`e un circuito combinatorio che fornisce in uscita una serie di
 dati $Y_0\dotso Y_{m-1}$ in corrispondenza ad una serie di ingressi $A_0\dotso
 A_{n-1}$. Con $n$ bit in ingresso si possono avere fino a $2^n$ celle di
 dimensione $m$ in uscita.
-In questo tipo di memoria come implica il nomele informazioni vengono conservate
-permanentemente nella configurazione del circuito, siccome esso sono costituite
-da un decodificatore ed un codificatore.
+In questo tipo di memoria come implica il nome le informazioni vengono
+conservate permanentemente nella configurazione del circuito, siccome esse sono
+`bruciate' fisicamente nel circuito.
 
-\begin{figure}[h!]
-	\centering
-	\includegraphics[width=\textwidth]{res/memorie/rom}
+\begin{figure}[H]
+    \centering
+    \includegraphics[width=\textwidth]{res/memorie/rom}
 \end{figure}
 
-Ogni indirizzo in $A$ corrisponde una riga che accende i bit sull'uscita $Y$
-in base alle connessioni presenti tra le linee dei dati e le linee delle parole.
-La connessione pu\`o essere costruita con differenti componenti, creando quindi
-differenti tipi di ROM.
+Per ogni indirizzo in $A$ corrisponde una riga che accende alcuni bit
+sull'uscita $Y$ in base alle connessioni presenti tra le linee dei dati e le
+linee delle parole. La connessione pu\`o essere costruita con differenti
+componenti, creando quindi differenti tipi di ROM. La seguente tabella descrive
+brevemente le caratteristiche di ogniuna.
 
 \begin{table}[H]
 \centering {\def\arraystretch{1.5}\tabcolsep=6pt
-\begin{tabular}{ >{\ttfamily}p{.12\textwidth} p{.28\textwidth} p{.5\textwidth} }
+\begin{tabular}{>{\ttfamily}p{.12\textwidth} p{.28\textwidth} p{.5\textwidth}}
 \hline
 \rmfamily Acronimo & Nome & Caratteristica \\
 \hline
 ROM & Read Only Memory & Programmata in fabbrica \\
 PROM & Programmable ROM & Programmabile dall'utente una volta sola, per sempre.
-	La programmazione avviene bruciando dei fusibili. \\
+    La programmazione avviene bruciando dei fusibili. \\
 EPROM & Erasable PROM & Programmabile pi\`u volte dall'utente. \`E possibile 
-	cancellare il contenuto esponendo il chip ai raggi UV per 15 - 20 min. \\
-EEPROM o E\textsuperscript{2}PROM & Electronically Erasable PROM & Programmabile 
-	pi\`u volte dall'utente, la memoria viene riscritta in pochi millisecondi
-	utilizzando dei segnali elettrici. \\
+    cancellare il contenuto esponendo il chip ai raggi UV per 15 - 20 min. \\
+EEPROM o E\textsuperscript{2}PROM & Electronically Erasable PROM & 
+    Programmabile pi\`u volte dall'utente, la memoria viene riscritta in pochi
+    millisecondi utilizzando dei segnali elettrici. \\
 \hline
 \end{tabular}}
 \end{table}
@@ -96,38 +99,39 @@ EEPROM o E\textsuperscript{2}PROM & Electronically Erasable PROM & Programmabile
 % che diamine erano?
 % \subsection{Memorie non volatili ({\tt NVRWM})}
 
-\subsection{Memorie a scrittura e lettura}
-\subsubsection{Random Access Memory ({\tt RAM})}
-
+\subsection{Random Access Memory ({\tt RAM})}
 In una memoeria ad acesso casuale, o memoria RAM (Random Access Memory), una
 qualsiasi locazione \`e individuata da un numero (indirizzo o address) e
 il suo contenuto pu\`o essere letto o modificato in un intervallo di tempo
 costante detto \emph{tempo di accesso} $t_a$.
 
 %% doc: 01c memorie principali.pdf
-\begin{figure}[h!]
-	\centering
-	\includegraphics[width=\textwidth]{res/memorie/ram}
+\begin{figure}[H]
+    \centering
+    \includegraphics[width=\textwidth]{res/memorie/ram}
 \end{figure}
 
 Quando viene richiesta un' operazione di lettura con il segnale {\tt R},
-l'indirizzo comanda il multiplexer per passare sull'uscita il dato
-contenuto alla locazione richiesta. Nell'operazione di scrittura il segnale {\tt
-W} abilita la scrittura del dato presente in ingresso nella cella indicata
-tramite il demultiplexer. 
-
- La RAM pu\`o essere di tipo \emph{statico} o
-\emph{dinamico}. Le {\tt SRAM} (static RAM) sono dei flip-flops, mentre le {\tt
-DRAM} (dynamic RAM) sono dei microcondensatori C-MOS nei quali 1 corrisponde al
-condensatore carico e 0 corrisponde al condensatore scarico.
-
-\paragraph{La RAM dinamica ({\tt DRAM})} avendo un comportamento elettrico tipico dei 
-condenstatori, essa \`e soggetta alla scarica, cio\`e tende a perdere l'informazione
-contenuta, perci\`o necessitano di essere ricaricate regolarmente con della 
-circuiteria che esegue un \emph{refresh}.
-
-\paragraph{La RAM statica ({\tt SRAM})} essendo un FF, \`e in grado di mantenere le
-informazioni per un tempo indeterminao affinch\`e ci sia l'alimentazione. Gli
-svantaggi delle SRAM rispetto alle DRAM sono dal consumo energetico (potenza
-dissipata) e la dimensisone, che rendono la densit\`a di bit per unit\`a di area
-minore. Come vantaggio invece le SRAM tendono ad essere pi\`u veloci delle DRAM.
\ No newline at end of file
+l'indirizzo comanda il multiplexer per passare sull'uscita il dato contenuto
+alla locazione richiesta. Nell'operazione di scrittura il segnale {\tt W}
+abilita la scrittura del dato presente in ingresso nella cella indicata tramite
+il demultiplexer.
+
+La RAM pu\`o essere di tipo \emph{statico} o \emph{dinamico}. Le {\tt SRAM}
+(static RAM) sono dei flip-flops, mentre le {\tt DRAM} (dynamic RAM) sono dei
+microcondensatori C-MOS nei quali 1 corrisponde al condensatore carico e 0
+corrisponde al condensatore scarico.
+
+\paragraph{La RAM dinamica ({\tt DRAM})} avendo un comportamento elettrico
+tipico dei condenstatori, essa \`e soggetta alla scarica, cio\`e tende a
+perdere l'informazione contenuta, perci\`o necessitano di essere ricaricate
+regolarmente con della circuiteria che esegue un \emph{refresh}.
+
+\paragraph{La RAM statica ({\tt SRAM})} essendo un FF, \`e in grado di
+mantenere le informazioni per un tempo indeterminao affinch\`e ci sia
+l'alimentazione. Gli svantaggi delle SRAM rispetto alle DRAM sono il consumo
+energetico (potenza dissipata) e la dimensisone, che rendono la densit\`a di
+bit per unit\`a di area minore. Come vantaggio invece le SRAM tendono ad essere
+pi\`u veloci delle DRAM.
+
+% \subsection{Indirizzamento sequenziale, 1D e 2D}
-- 
cgit v1.2.1

