From 751263ae2f5d0fd16cb985b351ed0306103b2454 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Nao Pross <naopross@thearcway.org>
Date: Fri, 1 Dec 2017 20:18:04 +0100
Subject: Add hwsw

---
 techwsw/tex/memorie.tex | 20 ++++++++++++--------
 1 file changed, 12 insertions(+), 8 deletions(-)

(limited to 'techwsw/tex/memorie.tex')

diff --git a/techwsw/tex/memorie.tex b/techwsw/tex/memorie.tex
index 36f98d8..375daa7 100644
--- a/techwsw/tex/memorie.tex
+++ b/techwsw/tex/memorie.tex
@@ -35,15 +35,15 @@ modifica il significato dei simboli SI quando sono combinati con l'unit\`a Byte
 \begin{table}[H]
 \centering {\def\arraystretch{1.2}
 \begin{tabular}{ l l c l c }
-\hline
+\toprule
 Valore & Nome IEC & Simbolo IEC & Nome JEDEC & Simbolo JEDEC \\
-\hline
+\midrule
 $2^{10} = 1024^1$ & KibiByte & KiB & KiloByte & KB \\
 $2^{20} = 1024^2$ & MebiByte & MiB & MegaByte & MB \\
 $2^{30} = 1024^3$ & GibiByte & GiB & GigaByte & GB \\
-\hline
+\bottomrule
 \end{tabular}}
-\caption{tablella riassuntiva delle unit\`a di misura.}
+\caption{Riassunto delle unit\`a di misura}
 \end{table}
 
 \subsection{Notazione}
@@ -70,6 +70,7 @@ conservate permanentemente nella configurazione del circuito, siccome esse sono
 \begin{figure}[H]
     \centering
     \includegraphics[width=\textwidth]{res/memorie/rom}
+    \caption{Funzionamento di una ROM}
 \end{figure}
 
 Per ogni indirizzo in $A$ corrisponde una riga che accende alcuni bit
@@ -79,11 +80,12 @@ metodi, creando quindi differenti tipi di ROM. La seguente tabella descrive
 brevemente le caratteristiche di ognuna.
 
 \begin{table}[H]
-\centering {\def\arraystretch{1.5}\tabcolsep=6pt
+\centering {
+\def\arraystretch{1.4}\tabcolsep=6pt
 \begin{tabular}{>{\ttfamily}p{.12\textwidth} p{.28\textwidth} p{.5\textwidth}}
-\hline
+\toprule
 \rmfamily Acronimo & Nome & Caratteristica \\
-\hline
+\midrule
 ROM & Read Only Memory & Programmata in fabbrica \\
 PROM & Programmable ROM & Programmabile dall'utente una volta sola, per sempre.
     La programmazione avviene bruciando dei fusibili. \\
@@ -92,7 +94,7 @@ EPROM & Erasable PROM & Programmabile pi\`u volte dall'utente. \`E possibile
 EEPROM o E\textsuperscript{2}PROM & Electronically Erasable PROM & 
     Programmabile pi\`u volte dall'utente, la memoria viene riscritta in pochi
     millisecondi utilizzando dei segnali elettrici. \\
-\hline
+\bottomrule
 \end{tabular}}
 \end{table}
 
@@ -106,9 +108,11 @@ il suo contenuto pu\`o essere letto o modificato in un intervallo di tempo
 costante detto \emph{tempo di accesso} $t_a$.
 
 %% doc: 01c memorie principali.pdf
+% TODO: check
 \begin{figure}[H]
     \centering
     \includegraphics[width=\textwidth]{res/memorie/ram}
+    \caption{Metodo per accedere al contenuto di una memoria ad acesso casuale}
 \end{figure}
 
 Quando viene richiesta un' operazione di lettura con il segnale {\tt R},
-- 
cgit v1.2.1

