From f7c87ba971593bd9083ef621f29ae8eca024d6ec Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Nao Pross <naopross@thearcway.org>
Date: Wed, 1 Nov 2017 21:18:18 +0100
Subject: Corrections in Memory

---
 techwsw/tex/memorie.tex | 70 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-------
 1 file changed, 60 insertions(+), 10 deletions(-)

(limited to 'techwsw/tex/memorie.tex')

diff --git a/techwsw/tex/memorie.tex b/techwsw/tex/memorie.tex
index 5049406..3cfa694 100644
--- a/techwsw/tex/memorie.tex
+++ b/techwsw/tex/memorie.tex
@@ -1,10 +1,58 @@
-\section{Le memorie}
+\section{Memorie}
 
-%\subsection{Cos'\`e una memoria}
+\subsection{Definizione di memoria}
+Una memoria pu\`o essere definita come un sistema in grado di conservare delle 
+informazioni come per esempio un Hard-Disk, un libro o un DVD. In questo capitolo
+sono analizzate solamente alcuni tipi di memoire dette \emph{memorie a semiconduttore}.
+In queste forme di memoria l'informazione \`e rappresentata da un livello di 
+tensione (per esempio lo standard TTL) che come conseguenza richiede un supporto
+fisico elettronico.
 
 \subsection{Classificazione delle memorie}
+Le memorie digitali possono essere classificate in base a vari criteri quali
+\begin{itemize}
+	\item Mantenimento dell'informazione senza l'uso di alimentazione: \\
+		{\bf Volatili} o {\bf Non volatili}
+	\item Tempo di permanenza con l'alimentazione: \\
+		{\bf Statiche} o {\bf Dinamiche}
+	\item Modalit\`a di accesso: \\
+		{\bf Casuale} o {\bf Sequenziale} (o entrambe)
+\end{itemize}
+
+\subsection{Unit\`a di misura}
+In informatica in molti casi sono pi\`u importanti le potenze di 2 che le potenze
+di 10. Perci\`o oltre ai prefissi del sistema internazionale kilo (k) $10^3$, 
+mega (M) $10^6$, giga (G) $10^9$ sono stati aggiunti dalla commissione europea 
+IEC i prefissi kibi (Ki) $2^{10} = 1024^1$, mebi (Mi) $2^{20} = 1024^2$, gibi (Gi)
+$2^{30} = 1024^3$ ecc.
+
+Naturalmente per\`o non essendo uno standard internazionale negli USA la 
+commissione JEDEC utilizza un sistema differente. Esso modifica il significato 
+dei simboli SI quando essi sono combinati con l'unit\`a Byte (B). 
+Quindi 1 KB = 1 KiB = $2^{10}$ Bytes, 1 MB = 1 MiB = $2^{20}$ Bytes, 1 GB = 1 GiB = $2^{30}$ ecc.
+
+\begin{table}[H]
+\centering {\def\arraystretch{1.2}
+\begin{tabular}{ l l c l c }
+\hline
+Valore & Nome IEC & Simbolo IEC & Nome JEDEC & Simbolo JEDEC \\
+\hline
+$2^{10} = 1024^1$ & KibiByte & KiB & KiloByte & KB \\
+$2^{20} = 1024^2$ & MebiByte & MiB & MegaByte & MB \\
+$2^{30} = 1024^3$ & GibiByte & GiB & GigaByte & GB \\
+\hline
+\end{tabular}}
+\caption{tablella riassuntiva delle unit\`a di misura.}
+\end{table}
+
+\subsection{Notazione}
+Le memorie vengono normalmente indicate con la seguente notazione.
+$$ words~count \times word~size$$
+In cui $word~size$ indica la dimensione della parola, ovvero il numero di bits 
+utilizzato in uscita, mentre $words~count$ indica il numero di parole presenti.
+Per esempio una memoria da 2 KiB (o 2KB secondo la notazione JEDEC) viene 
+indicata come memoria $2048\times 8$ bits.
 
-\subsection{Tipi di accesso alle memorie}
 
 \subsection{Memorie a sola lettura}
 \subsubsection{Read Only Memory ({\tt ROM})}
@@ -27,9 +75,10 @@ in base alle connessioni presenti tra le linee dei dati e le linee delle parole.
 La connessione pu\`o essere costruita con differenti componenti, creando quindi
 differenti tipi di ROM.
 
-\begin{table}[h!]\centering
-{\def\arraystretch{2}\tabcolsep=6pt
+\begin{table}[H]
+\centering {\def\arraystretch{1.5}\tabcolsep=6pt
 \begin{tabular}{ >{\ttfamily}p{.12\textwidth} p{.28\textwidth} p{.5\textwidth} }
+\hline
 \rmfamily Acronimo & Nome & Caratteristica \\
 \hline
 ROM & Read Only Memory & Programmata in fabbrica \\
@@ -37,14 +86,15 @@ PROM & Programmable ROM & Programmabile dall'utente una volta sola, per sempre.
 	La programmazione avviene bruciando dei fusibili. \\
 EPROM & Erasable PROM & Programmabile pi\`u volte dall'utente. \`E possibile 
 	cancellare il contenuto esponendo il chip ai raggi UV per 15 - 20 min. \\
-EEPROM o E\textsuperscript{2}ROM & Electronically Erasable PROM & Programmabile 
+EEPROM o E\textsuperscript{2}PROM & Electronically Erasable PROM & Programmabile 
 	pi\`u volte dall'utente, la memoria viene riscritta in pochi millisecondi
 	utilizzando dei segnali elettrici.
-\end{tabular}
-}
+\end{tabular}}
 \end{table}
 
-\subsection{Memorie non volatili ({\tt NVRWM})}
+% che diamine erano?
+% \subsection{Memorie non volatili ({\tt NVRWM})}
+
 \subsection{Memorie a scrittura e lettura}
 \subsubsection{Random Access Memory ({\tt RAM})}
 
@@ -79,4 +129,4 @@ circuiteria che esegue un \emph{refresh}.
 informazioni per un tempo indeterminao affinch\`e ci sia l'alimentazione. Gli
 svantaggi delle SRAM rispetto alle DRAM sono dal consumo energetico (potenza
 dissipata) e la dimensisone, che rendono la densit\`a di bit per unit\`a di area
-minore. Come vantaggio invece le SRAM tendono ad essere pi\`u veloci delle DRAM.
+minore. Come vantaggio invece le SRAM tendono ad essere pi\`u veloci delle DRAM.
\ No newline at end of file
-- 
cgit v1.2.1

