From 339e0c3c6e6a413c308b4e0a6dd0df1ea4014065 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Nao Pross <naopross@thearcway.org>
Date: Mon, 1 Jan 2018 18:42:12 +0100
Subject: Add hwsw, changed $ to \( LaTeX notation

---
 techwsw/tex/trasmissione_seriale.tex | 16 +++++++++++-----
 1 file changed, 11 insertions(+), 5 deletions(-)

(limited to 'techwsw/tex/trasmissione_seriale.tex')

diff --git a/techwsw/tex/trasmissione_seriale.tex b/techwsw/tex/trasmissione_seriale.tex
index 5509bbf..6556b17 100644
--- a/techwsw/tex/trasmissione_seriale.tex
+++ b/techwsw/tex/trasmissione_seriale.tex
@@ -4,7 +4,7 @@
 \subsection{Trasmissione seriale}
 Il sistema pi\`u semplice per la trasmissione di dati \`e un bus
 \emph{parallelo}. Con collegamento parallelo si designa la trasmissione
-simultanea di $n$ bit. Questi bit sono inviati simultaneamente su $n$ vie
+simultanea di \(n\) bit. Questi bit sono inviati simultaneamente su \(n\) vie
 differenti (una via può essere ad esempio un filo, un cavo o qualsiasi altro
 supporto fisico).
 
@@ -27,10 +27,17 @@ di eseguire il processo inverso a livello del ricevente.
 \end{table}
 
 %-----------------------------------------------------------------------------
-\subsection{USART e RS232 / RS485}
+\subsection{RS232}
 Il protocollo RS232 \`e uno standard definito negli anni `60 dall'EIA
 (Electronic industries Association) originariamente per essere utilizzato dai
 modem. Il protocollo \`e implementa una trasmissione \emph{full duplex}.
+\begin{figure}[h]
+\begin{tikzpicture}
+
+\end{tikzpicture}
+\end{figure}
+\subsubsection{RS422}
+\subsubsection{RS485}
 
 %-----------------------------------------------------------------------------
 \subsection{Inter-Integrated Circuit (I\textsuperscript{2}C)}
@@ -54,8 +61,7 @@ implementano una funzione specifica di una periferica (Esempio: Tastiera USB).
 \begin{figure}[H]
     \centering
     \placeholderfig{fig:usb:network}
-    \caption{Struttura della rete USB}
-    \label{fig:usb:network}
+    \caption{Struttura della rete USB\label{fig:usb:network}}
 \end{figure}
 Il primo Hub al Tier 1, \`e detto \emph{Root Hub}. Dal Tier 2 al Tier 6 sono
 ammessi nodi di qualsiasi tipo, mentre all'ultimo Tier (7) possono essere
@@ -78,7 +84,7 @@ USB 3.1 & Luglio    2012 & SuperSpeed+ & 10 GBit/s \\
 USB 3.2 & Settembre 2017 & SuperSpeed+ & 20 GBit/s \\
 \bottomrule
 \end{tabular}
-\caption{Specifiche dell'USB \cite{wiki:usb}}
+\caption{Specifiche dell'USB\cite{wiki:usb}}
 \end{table}
 
 \subsubsection{Connettore}
\ No newline at end of file
-- 
cgit v1.2.1

