\section{Circuiti Digitali}

\subsection{Generatori di Clock}
\subsubsection{Astabile a trigger di schmitt}

\subsection{Multiplexer e Demultiplexer}
\subsubsection{Multiplexer come circuito combinatorio}
Il multiplexer pu\`o essere utilizzato anche come circuito combinatorio,
utilizzando gli ingressi di selezione come entrare, e collegando delle costanti
agli ingressi dei dati.
\begin{figure}[H]
    \centering
    \placeholderfig{fig:multiplexer_combi}
    \caption{Esempio di Multiplexer utilizzato per implementare un circuito
    combinatorio\label{fig:multiplexer_combi}}
\end{figure}

\subsection{Encoder e Decoder}

\subsection{Circuiti di reset}
Un circuito di reset \`e un semplice dispositivo presentei i tutti i sistemi
digitali, in cui il compito \`e quello di fornire un impulso iniziale di reset
all'accensione (\emph{power up}) del sistema e ogni volta che sia necessari
azzerarlo e inizializzarlo daccapo.
% TODO: circuito di reset
\begin{figure}[H]
    \centering
    \placeholderfig{fig:circ:reset}
    \caption{Circuito di reset\label{fig:circ:reset}}
\end{figure}

\subsection{FlipFlops}
\subsubsection{Latch}
\subsubsection{FlipFlop RS}
\subsubsection{FlipFlop D}
\subsubsection{FlipFlop JK}
\subsubsection{FlipFlop Master / Slave}
