\section{Le memorie}

%\subsection{Cos'\`e una memoria}

\subsection{Classificazione delle memorie}

\subsection{Tipi di accesso alle memorie}

\subsection{Memorie a sola lettura}
\subsubsection{Read Only Memory ({\tt ROM})}

La memoria ROM \`e un circuito combinatorio che fornisce in uscita una serie di
dati $Y_0\dotso Y_{m-1}$ in corrispondenza ad una serie di ingressi $A_0\dotso
A_{n-1}$. Con $n$ bit in ingresso si possono avere fino a $2^n$ celle di
dimensione $m$ in uscita.
In questo tipo di memoria come implica il nomele informazioni vengono conservate
permanentemente nella configurazione del circuito, siccome esso sono costituite
da un decodificatore ed un codificatore.

%% TODO: schema intero rom

\subsubsection{Programmable Read Only Memory ({\tt PROM})}

\subsection{Memorie non volatili ({\tt NVRWM})}
\subsection{Memorie a scrittura e lettura}
\subsubsection{Random Access Memory ({\tt RAM})}

In una memoeria ad acesso casuale, o memoria RAM (Random Access Memory), una
qualsiasi locazione (della) \`e individuata da un numero (indirizzo o address) e
il suo contenuto pu\`o essere letto o modificato in un intervallo di tempo
costante detto \emph{tempo di accesso} $t_a$.

%% doc: 01c memorie principali.pdf
\begin{figure}[h!]
	\includegraphics[width=\textwidth]{res/memorie/ram}
\end{figure}

Quando viene richiesta un' operazione di lettura con il segnale {\tt R},
l'indirizzo comanda il multiplexer per passare sull'uscita il dato
contenuto alla locazione richiesta. Nell'operazione di scrittura il segnale {\tt
W} abilita la scrittura del dato presente in ingresso nella cella indicata
tramite il demultiplexer. 

 La RAM pu\`o essere di tipo \emph{statico} o
\emph{dinamico}. Le {\tt SRAM} (static RAM) sono dei flip-flops, mentre le {\tt
DRAM} (dynamic RAM) sono dei microcondensatori C-MOS nei quali 1 corrisponde al
condensatore carico e 0 corrisponde al condensatore scarico.

% Nella pratica si utano sempre RAM dinamice per l'elevata capacitit\`a di 
% integrazione e per i costi pi\`u bassi rispetto a quelle statiche.

\paragraph{La RAM dinamica} avendo un comportamento elettrico tipico dei 
condenstatori, essa \`e soggetta alla scarica, cio\`e tende a perdere l'informazione
contenuta, perci\`o necessitano di essere ricaricate regolarmente con della 
circuiteria che esegue un \emph{refresh}.

$$\cdot$$
