From 19aa281a63498514007746b11bc333d8a69eaaea Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Nao Pross <naopross@thearcway.org>
Date: Sun, 5 Feb 2017 18:04:10 +0100
Subject: fixed plot @ 3.5.1 and written some stuff

---
 doc/tex/consumo.tex | 36 ++++++++++++++++++++++++------------
 1 file changed, 24 insertions(+), 12 deletions(-)

(limited to 'doc/tex/consumo.tex')

diff --git a/doc/tex/consumo.tex b/doc/tex/consumo.tex
index 3241997..f82aa45 100644
--- a/doc/tex/consumo.tex
+++ b/doc/tex/consumo.tex
@@ -291,12 +291,13 @@ La comparazione di dati di anni differenti presenta un imprecisione difficile da
 trascurare ma fortunatamente dal documento di riferimento per il consumo
 \cite{nrcan:energyfactsbook} possiamo estrarre il consumo elettrico del 2012.
 Considerando che la produzione energetica del 2012 era pari al consumo possiamo
-possiamo avere una stima migliore. Utilizzando la seguente formula, dove $E$
-indica l'energia totale, $W$ l'energia elettrica e $J$ l'energia immagazzinata
-in materiale combustibile, possiamo ottenere una figura rappresentativa dello
-stato delle sorgenti rinnovabili (tutte le energie sono per persona al giorno).
+possiamo avere una stima migliore. 
 $$ E_{2012} - W_{2012} = J_{2012} $$
-$$ 190.20 - 38.8 = 151.4~\frac{kWh}{gg\cdot p} $$
+$$ 190.20 - 38.8 = 151.4~\footnotesize\frac{kWh}{gg\cdot p} $$
+Utilizzando la formula sopra, in cui $E$ indica l'energia totale, $W$ l'energia
+elettrica e $J$ l'energia immagazzinata in materiale combustibile, possiamo
+ottenere una figura rappresentativa dello stato delle sorgenti rinnovabili
+(tutte le energie sono per persona al giorno).
 
 \begin{figure}[H]
     \centering
@@ -331,9 +332,9 @@ $$ 190.20 - 38.8 = 151.4~\frac{kWh}{gg\cdot p} $$
                 ylabel={Energia $\frac{kWh}{gg\cdot p} $},
                 % y label style={at={(-.5,1.15)}},
                 % X values
-                xtick = {Consumo Totale 2012, Consumo Non Elettrico 2012, Consumo Elettrico 2012, Produzione Elettrica 2015},
+                xtick = {Consumo Totale 2012, Consumo Combustibile 2012, Consumo Elettrico 2012, Produzione Elettrica 2015},
                 xticklabel style={text width = 2cm, align = center, font={\footnotesize}},
-                symbolic x coords = {Consumo Totale 2012, Consumo Non Elettrico 2012, Consumo Elettrico 2012, Produzione Elettrica 2015},
+                symbolic x coords = {Consumo Totale 2012, Consumo Combustibile 2012, Consumo Elettrico 2012, Produzione Elettrica 2015},
                 % Y values
                 ymin = 0
             ]
@@ -361,7 +362,7 @@ $$ 190.20 - 38.8 = 151.4~\frac{kWh}{gg\cdot p} $$
             };
 
             \addplot+[ybar,LimeGreen,fill=LimeGreen!25] plot coordinates {
-                (Consumo Non Elettrico 2012,151.4)
+                (Consumo Combustibile 2012,151.4)
             };
 
             % forget stacked count
@@ -410,8 +411,19 @@ $$ 190.20 - 38.8 = 151.4~\frac{kWh}{gg\cdot p} $$
     \end{tikzpicture}%
     \caption{Comparazione dei dati di consumo e produzione.}
 \end{figure}
+Infine, come l'istogramma evidenzia chiaramente il Canda ha un consumo di
+energie fossili quasi quadruplo di quello che potrebbero fornire tutte le
+sorgenti di energia combinate. Ci\`o non pu\`o che significare che sar\`a
+necessario riformare il consumo energetico della popolazione. Come \`e anche 
+possibile osservare il secondo consumo maggiore arriva dal trasporto e
+dall'agricoltura, molto probabilmente con un semplice cambio di attitudine da
+parte della maggior parte della popolazione \`e possibile ridurre questa parte
+in maniera sostaziale.
 
-% Con gli stessi dati possiamo anche calcolare la differenza di consumo elettrico
-% tra i due anni e il tasso di incremento che indicheremo con la lettera $\lambda$.
-% $$ \lambda = \frac{W_{2015}}{W_{2012}} $$
-% $$ \Delta W = W_{2015} - W_{2012} $$
+\subsection{Crescita e futuro della produzione energetica rinnovabile}
+Con gli stessi dati possiamo anche calcolare la differenza di consumo elettrico
+tra i due anni e il tasso di incremento\footnote{Sempre considerando che nel
+2012 la produzione di energia \`e stata pari al consumo.} in produzione che
+indicheremo con la lettera $\lambda$.
+$$ \lambda = \frac{W_{2015}}{W_{2012}} = $$
+$$ \Delta W = W_{2015} - W_{2012} $$
-- 
cgit v1.2.1

