From 2a0af835ae944ec6cd8a223d5b9428771ab1855e Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Nao Pross <naopross@thearcway.org>
Date: Sun, 5 Feb 2017 16:09:08 +0100
Subject: written section 3.5.1 - todo: 3.5.2

---
 doc/tex/consumo.tex | 90 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-------------
 1 file changed, 69 insertions(+), 21 deletions(-)

(limited to 'doc/tex/consumo.tex')

diff --git a/doc/tex/consumo.tex b/doc/tex/consumo.tex
index 09c5b9c..3241997 100644
--- a/doc/tex/consumo.tex
+++ b/doc/tex/consumo.tex
@@ -278,14 +278,34 @@ rispettivamente 2.621 TJ e 262.1 PJ.
 \]
 
 \section{Considerazione e comparazione dei dati}
-\begin{wrapfigure}{l}{.5\textwidth}
+In conclusione possiamo comparare i dati ottenuti, \`e importante notare per\`o
+che i dati sono da due anni differenti\footnote{Non \`e stato possibile trovare
+una combinazione di consumo e produzione dello stesso anno per il 2012 o per il
+2015.} quindi si deve considerare un margine di errore. Come \`e evidentemente
+notabile il consumo energetico Canadese \`e decisamente superiore alla
+produzione fornita dalle fonti rinnovabili, di conseguenza tutta la differenza
+deve originare da combustibili fossili come gas naturale o petrolio.
+
+\subsection{Stima della produzione del 2012}
+La comparazione di dati di anni differenti presenta un imprecisione difficile da
+trascurare ma fortunatamente dal documento di riferimento per il consumo
+\cite{nrcan:energyfactsbook} possiamo estrarre il consumo elettrico del 2012.
+Considerando che la produzione energetica del 2012 era pari al consumo possiamo
+possiamo avere una stima migliore. Utilizzando la seguente formula, dove $E$
+indica l'energia totale, $W$ l'energia elettrica e $J$ l'energia immagazzinata
+in materiale combustibile, possiamo ottenere una figura rappresentativa dello
+stato delle sorgenti rinnovabili (tutte le energie sono per persona al giorno).
+$$ E_{2012} - W_{2012} = J_{2012} $$
+$$ 190.20 - 38.8 = 151.4~\frac{kWh}{gg\cdot p} $$
+
+\begin{figure}[H]
     \centering
     \begin{tikzpicture}%
         \begin{axis}[
                 % plot type
                 ybar stacked,
                 % size
-                x = 2cm,
+                x = 2.2cm,
                 height=12cm,
                 bar width = 1.2cm,
                 bar shift = 0pt,
@@ -302,8 +322,8 @@ rispettivamente 2.621 TJ e 262.1 PJ.
                     },
                     check for zero
                 },
-                enlarge x limits = .5,
-                enlarge y limits = .1,
+                enlarge x limits = .3,
+                enlarge y limits = .2,
                 % axis
                 scale only axis,
                 axis x line* = bottom,
@@ -311,26 +331,37 @@ rispettivamente 2.621 TJ e 262.1 PJ.
                 ylabel={Energia $\frac{kWh}{gg\cdot p} $},
                 % y label style={at={(-.5,1.15)}},
                 % X values
-                xtick = {Consumo 2012, Produzione 2015},
+                xtick = {Consumo Totale 2012, Consumo Non Elettrico 2012, Consumo Elettrico 2012, Produzione Elettrica 2015},
                 xticklabel style={text width = 2cm, align = center, font={\footnotesize}},
-                symbolic x coords = {Consumo 2012, Produzione 2015},
+                symbolic x coords = {Consumo Totale 2012, Consumo Non Elettrico 2012, Consumo Elettrico 2012, Produzione Elettrica 2015},
                 % Y values
                 ymin = 0
             ]
 
             % consumption
-            
             \addplot+[ybar,blue,fill=blue!25] plot coordinates {
-                (Consumo 2012,32.3)
+                (Consumo Totale 2012,32.3)
             };
             \addplot+[ybar,NavyBlue,fill=NavyBlue!25] plot coordinates {
-                (Consumo 2012,22.8)
+                (Consumo Totale 2012,22.8)
             };
             \addplot+[ybar,Cerulean,fill=Cerulean!25] plot coordinates {
-                (Consumo 2012,72.3)
+                (Consumo Totale 2012,72.3)
             };
             \addplot+[ybar,SkyBlue,fill=SkyBlue!25] plot coordinates {
-                (Consumo 2012,62.8)
+                (Consumo Totale 2012,62.8)
+            };
+
+            % forget stacked count
+            \makeatletter
+            \pgfplots@stacked@isfirstplottrue
+            \makeatother
+            \addplot [forget plot,draw=none] coordinates {
+                (Consumo Totale 2012,0) (Consumo Elettrico 2012,0) (Produzione Elettrica 2015,0) 
+            };
+
+            \addplot+[ybar,LimeGreen,fill=LimeGreen!25] plot coordinates {
+                (Consumo Non Elettrico 2012,151.4)
             };
 
             % forget stacked count
@@ -338,32 +369,49 @@ rispettivamente 2.621 TJ e 262.1 PJ.
             \pgfplots@stacked@isfirstplottrue
             \makeatother
             \addplot [forget plot,draw=none] coordinates {
-                (Consumo 2012,0) (Produzione 2015,0) 
+                (Consumo Totale 2012,0) (Consumo Elettrico 2012,0) (Produzione Elettrica 2015,0) 
+            };
+
+            \addplot+[ybar,Green,fill=Green!25] plot coordinates {
+                (Consumo Elettrico 2012,38.8)
+            };
+
+            % forget stacked count
+            \makeatletter
+            \pgfplots@stacked@isfirstplottrue
+            \makeatother
+            \addplot [forget plot,draw=none] coordinates {
+                (Consumo Totale 2012,0) (Consumo Elettrico 2012,0) (Produzione Elettrica 2015,0) 
             };
         
             % production
-
             \addplot+[ybar,Fuchsia,fill=Fuchsia!25] plot coordinates {
-                (Produzione 2015,0.00098)
+                (Produzione Elettrica 2015,0.00098)
             };
             \addplot+[ybar,Plum,fill=Plum!25] plot coordinates {
-                (Produzione 2015,0.026)
+                (Produzione Elettrica 2015,0.026)
             };
             \addplot+[ybar,RedViolet,fill=RedViolet!25] plot coordinates {
-                (Produzione 2015,0.013)
+                (Produzione Elettrica 2015,0.013)
             };
             \addplot+[ybar,BrickRed,fill=BrickRed!25] plot coordinates {
-                (Produzione 2015,1.3)
+                (Produzione Elettrica 2015,1.3)
             };
             \addplot+[ybar,RedOrange,fill=RedOrange!25] plot coordinates {
-                (Produzione 2015,28.5)
+                (Produzione Elettrica 2015,28.5)
             };
             \addplot+[ybar,YellowOrange,fill=YellowOrange!25] plot coordinates {
-                (Produzione 2015,10.7)
+                (Produzione Elettrica 2015,10.7)
             };
             \addplot+[ybar,Dandelion,fill=Dandelion!25] plot coordinates {
-                (Produzione 2015,7.3)
+                (Produzione Elettrica 2015,7.3)
             };
         \end{axis}%
     \end{tikzpicture}%
-\end{wrapfigure}
+    \caption{Comparazione dei dati di consumo e produzione.}
+\end{figure}
+
+% Con gli stessi dati possiamo anche calcolare la differenza di consumo elettrico
+% tra i due anni e il tasso di incremento che indicheremo con la lettera $\lambda$.
+% $$ \lambda = \frac{W_{2015}}{W_{2012}} $$
+% $$ \Delta W = W_{2015} - W_{2012} $$
-- 
cgit v1.2.1

