From a0215ad8f085146c76d305428aa2fa0280521c0f Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Nao Pross <naopross@thearcway.org>
Date: Sun, 29 Jan 2017 21:09:30 +0100
Subject: finished energy production

---
 doc/tex/politica.tex | 10 +++++-----
 1 file changed, 5 insertions(+), 5 deletions(-)

(limited to 'doc/tex/politica.tex')

diff --git a/doc/tex/politica.tex b/doc/tex/politica.tex
index 41196cd..2d43eaa 100644
--- a/doc/tex/politica.tex
+++ b/doc/tex/politica.tex
@@ -46,9 +46,9 @@ $\frac{btu}{lb}$ (sistema imperiale). \\
         \csvreader[head to column names]{res/data/heat_of_combustion.csv}{}
         {\\ \hline \fuel & \csvcolii} \\
         \hline
-        \end{tabular}	
+    \end{tabular}
     \caption{Potere calorico delle sorgenti di energia utilizzate in Canada. 
-	\cite{poterecalorico}}
+    \cite{poterecalorico}}
 \end{table}
 
 \paragraph{Coefficente di emissione di CO\textsubscript{2} ($k_{CO_2}$):} Come 
@@ -70,7 +70,7 @@ calorico del materiale.
             \csvreader[head to column names]{res/data/co2_coeff.csv}{}
             { \\ \hline \fuel & \texttt{\csvcolii}} \\
             \hline
-        \end{tabular}	
+        \end{tabular}
         \caption{Coefficenti di emissione dei combustibili utilizzati in Canada.}
     \end{table}
 \end{minipage}
@@ -111,8 +111,8 @@ all'inizio della sottosezione) calcolare quanto costa in termini ecologici
 
 \[
     \frac{1'262'971.97 \cdot 10^3 ~ t \cdot 10^3 }{631'682'021 ~ MWh \cdot 10^3} 
-	= \frac{1.263 \cdot 10^{12} ~ kg}{631.682 \cdot 10^9 ~ kWh}
-	= 2.0 ~ \frac{kg~di~CO_2}{kWh}
+    = \frac{1.263 \cdot 10^{12} ~ kg}{631.682 \cdot 10^9 ~ kWh}
+    = 2.0 ~ \frac{kg~di~CO_2}{kWh}
 \]
 
 \subsection{Emissioni da economie domestiche (abitazioni)}
-- 
cgit v1.2.1

