From a96d2e61da10e52ed0d6360fe7ef5f85d9ad7ac8 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Nao Pross <naopross@thearcway.org>
Date: Sun, 12 Feb 2017 18:56:39 +0100
Subject: fixed layout stuff

---
 doc/tex/politica.tex | 12 ++++++------
 1 file changed, 6 insertions(+), 6 deletions(-)

(limited to 'doc/tex/politica.tex')

diff --git a/doc/tex/politica.tex b/doc/tex/politica.tex
index 2d43eaa..4fec361 100644
--- a/doc/tex/politica.tex
+++ b/doc/tex/politica.tex
@@ -36,7 +36,7 @@ ai coefficenti di potere calorico\cite{poterecalorico}.
 calorifico indica la quantit\`a di energia che viene emessa da un materiale 
 durante la sua combustione. Il potere caolrico viene normalmente indicato in 
 $\frac{MJ}{kg}$ ma si pu\`o anche trovare in $\frac{kcal}{kg}$ (obsoleto) o in 
-$\frac{btu}{lb}$ (sistema imperiale). \\
+$\frac{btu}{lb}$ (sistema imperiale).
 
 \begin{table}[H]
     \centering
@@ -60,9 +60,9 @@ passaggio intermediario mentre per il secondo \`e necessario conoscere il potere
 calorico del materiale.
 
 \begin{table}
-\begin{minipage}[b]{.38\linewidth}\centering
+\begin{minipage}[b]{.35\linewidth}\centering
     \begin{table}[H]
-        \captionsetup{width=6cm}
+        % \captionsetup{width=.4\linewidth}
         \centering
         \begin{tabular}{ | l r | }
             \hline
@@ -74,11 +74,11 @@ calorico del materiale.
         \caption{Coefficenti di emissione dei combustibili utilizzati in Canada.}
     \end{table}
 \end{minipage}
-\hspace{5mm}
-\begin{minipage}[b]{.52\linewidth}\centering
+\hspace{.025\linewidth}
+\begin{minipage}[b]{.6\linewidth}\centering
     \begin{table}[H]
         \centering
-        \captionsetup{width=9.5cm}
+        % \captionsetup{width=.5\linewidth}
         \begin{tabular}{ | l r r | }
             \hline
             \bfseries Fuel & \bfseries Mass in $10^3~t$ & \bfseries CO\textsubscript{2} in $10^3~t$
-- 
cgit v1.2.1

