From b7605d9a20b1ac720c793642f02f8cc7c852f510 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Nao Pross <naopross@thearcway.org>
Date: Mon, 2 Jan 2017 18:05:21 +0100
Subject: fixed tables and page layouts

---
 doc/tex/politica.tex | 111 +++++++++++++++++++++++++++------------------------
 1 file changed, 58 insertions(+), 53 deletions(-)

(limited to 'doc/tex/politica.tex')

diff --git a/doc/tex/politica.tex b/doc/tex/politica.tex
index 30c2b77..7a78b64 100644
--- a/doc/tex/politica.tex
+++ b/doc/tex/politica.tex
@@ -20,18 +20,36 @@ Per quantificare questa grandezza andremo a calcolare quanto
 CO\textsubscript{2} viene emesso per ogni kWh prodotto.
 
 \subsection{Produzione Elettrica}
-Partiamo quindi dalla 
-produzione elettrica; secondo Statistics 
-Canada CANSIM nel 2015 in Canada sono stati prodotti 631'682'021 MWh di 
-energia elettrica \cite{cansim:electricity}. Dallo stesso stesso istituto 
-possiamo ricavare i dati sul consumo delle centrali di produzione elettrica.
-Considerando che le fonti di energia rinnovabile e il nucleare non abbiamo 
-emissioni, cosa non vera ma ignorabile considerando l'ordine di grandezza delle 
-emissioni dei combustibili fossili, si ottiene che il canada emette ogni anno 
-25.42E+12 tonnellate di CO\textsubscript{2} nell'atmosfera.
-Il valore \`e stato calcolato utilizzando i dati sulle quantit\`a di 
-combustibili utilizzati dalle centrali, ai coefficenti di emssione di 
-CO\textsubscript{2} e ai coefficenti di potere calorico\cite{poterecalorico}.
+Partiamo quindi dalla produzione elettrica; secondo Statistics Canada CANSIM
+nel 2015 in Canada sono stati prodotti 631'682'021 MWh di energia elettrica
+\cite{cansim:electricity}. Dallo stesso stesso istituto possiamo ricavare i
+dati sul consumo delle centrali di produzione elettrica.  Considerando che le
+fonti di energia rinnovabile e il nucleare non abbiamo emissioni, cosa non vera
+ma trascurabile considerando l'ordine di grandezza delle emissioni dei
+combustibili fossili, si ottiene che il canada emette ogni anno 1.263 miliardi
+di migliaia di tonnellate ($10^{15} ~t$) di CO\textsubscript{2} nell'atmosfera.Il
+valore \`e stato calcolato utilizzando i dati sulle quantit\`a di combustibili
+utilizzati dalle centrali, ai coefficenti di emssione di CO\textsubscript{2} e
+ai coefficenti di potere calorico\cite{poterecalorico}.
+
+\paragraph{Potere Calorico ($\Delta_c$):} Il potere calorico o potere 
+calorifico indica la quantit\`a di energia che viene emessa da un materiale 
+durante la sua combustione. Il potere caolrico viene normalmente indicato in 
+$\frac{MJ}{kg}$ ma si pu\`o anche trovare in $\frac{kcal}{kg}$ (obsoleto) o in 
+$\frac{btu}{lb}$ (sistema imperiale). \\
+
+\begin{table}[H]
+    \centering
+    \begin{tabular}{ | l r | }
+		\hline
+		\bfseries Fuel & \bfseries Heat of Combustion $\Big [\frac{MJ}{kg}\Big ]$
+		\csvreader[head to column names]{res/data/heat_of_combustion.csv}{}
+		{\\ \hline \fuel & \csvcolii} \\
+		\hline
+    \end{tabular}	
+    \caption{Potere calorico delle sorgenti di energia utilizzate in Canada. 
+	\cite{poterecalorico}}
+\end{table}
 
 \paragraph{Coefficente di emissione di CO\textsubscript{2} ($k_{CO_2}$):} Come 
 descrive il nome questo coefficente indicato come $k_{CO_2}$ indica quanto 
@@ -41,40 +59,30 @@ unit\`a) o in $\frac{kg}{kWh}$, nel primo caso non \`e necessario alcun
 passaggio intermediario mentre per il secondo \`e necessario conoscere il potere 
 calorico del materiale.
 
-\paragraph{Potere Calorico ($\Delta_c$):} Il potere calorico o potere 
-calorifico indica la quantit\`a di energia che viene emessa da un materiale 
-durante la sua combustione. Il potere caolrico viene normalmente indicato in 
-$\frac{MJ}{kg}$ ma si pu\`o anche trovare in $\frac{kcal}{kg}$ (obsoleto) o in 
-$\frac{btu}{lb}$ (sistema imperiale). \\
+\begin{table}[H]
+    \centering
+    \begin{tabular}{ | l r | }
+		\hline
+		\bfseries Fuel & \bfseries $k_{CO_2} ~ \Big [\frac{kg}{kg} \Big ]$
+		\csvreader[head to column names]{res/data/co2_coeff.csv}{}
+		{ \\ \hline \fuel & \csvcolii} \\
+		\hline
+    \end{tabular}	
+    \caption{Coefficenti di emissione dei combustibili utilizzati in Canada.}
+\end{table}
 
 \begin{table}[H]
     \centering
-    \begin{tabular}{ l r r r }
-        \hline
-        {\bf Energy Source} & {\bf Mass [t]}
-        & {\bf k\textsubscript{CO\textsubscript{2}} [kg/kg]} 
-        & {\bf m\textsubscript{CO\textsubscript{2}} [kg]} \\
-        \hline
-        Natural gas & 9.78E+09 & 2.40E+03 & 23.47E+15 \\
-        Imported heavy fuel oil & 360.83E+06 & 2.84E+03 & 1.03E+15 \\
-        Canadian heavy fuel oil & 288.31E+06 & 2.84E+03 & 819.67E+12 \\
-        Canadian subbituminous coal & 24.32E+06 & 2.77E+03 & 67.33E+12 \\
-        Lignite & 8.85E+06 & 2.04E+03 & 18.02E+12 \\
-        Imported bituminous coal & 2.44E+06 & 2.77E+03 & 6.75E+12 \\
-        Petroleum coke & 577.52E+03 & 3.31E+03 & 1.91E+12 \\
-        Canadian bituminous coal & 459.41E+03 & 2.77E+03 & 1.27E+12 \\
-        Diesel & 136.21E+06 & 3.20E+00 & 435.86E+09 \\
-        Methane & 131.15E+06 & 2.80E+00 & 367.22E+09 \\
-        Light fuel oil & 41.08E+06 & 2.60E+00 & 106.80E+09 \\
-        Wood & 2.68E+06 & 1.63E+00 & 4.36E+09 \\
-        Imported subbituminous coal & 154.53E+03 & 2.30E+00 & 355.41E+06 \\
-        Propane & 98.60E+00 & 2.77E+03 & 272.90E+06 \\
-        \hline
-        \bf Total & \bf 10.78E+09 & & \bf 25.42E+15  \\
-        \hline
-    \end{tabular}
+	\begin{tabular}{ | l r r | }
+		\hline
+		\bfseries Fuel & \bfseries Mass $[10^3~t]$ & \bfseries CO\textsubscript{2} $[10^3~t]$
+		\csvreader[head to column names]{res/data/co2_emissions.csv}{}
+		{ \\ \hline \fuel & \csvcoliv & \csvcolv } \\
+		\hline
+	\end{tabular}
     \caption{Combustibili utilizzati dalle centrali elettriche per produrre 
-    elettricit\`a nel 2015 \cite{cansim:electricityfuel}.}
+    elettricit\`a nel 2015 \cite{cansim:electricityfuel} 
+	(dati in migliaia di tonnellate).}
 \end{table}
 
 Conoscendo i coefficenti calorici e i 
@@ -88,18 +96,15 @@ seguente formula.
     [kg] = [kg]\cdot \cancel{\Bigg [\frac{kg}{MJ}\Bigg ]}
         \cdot \cancel{\Bigg [\frac{MJ}{kg}\Bigg ]}
 \]
-In questa tabella il coefficente di emissioni di CO\textsubscript{2} \`e gi\`a 
-stato convertito in kilogrammi su kilogrammi (moltiplicato per $\Delta_c$) e 
-sono ordinati in ordine 
-decrescente rispetto alla massa, che per\`o risulta valere anche nella massa di 
-CO\textsubscript{2} poich\`e come scritto nel capitolo della produzione il 
-Canada \`e un paese ancora molto dipendente dai combustibili fossili.
-Infine conoscendo la produzione annua di elettricit\`a possiamo calcolare 
-quanto costa in termini ecologici (emissioni di CO\textsubscript{2}) ogni kWh 
-elettrico prodotto in Canada.
+
+Infine conoscendo la produzione annua di elettricit\`a possiamo (indicata
+all'inizio della sottosezione) calcolare quanto costa in termini ecologici
+(emissioni di CO\textsubscript{2}) ogni kWh elettrico prodotto in Canada.
+
 \[
-    \frac{25.42\cdot 10^{12}~t}{631.68\cdot 10^9~kWh} =
-    40.24~\frac{kg~di~CO_2}{kWh}
+    \frac{1'262'971.97 \cdot 10^3 ~ t \cdot 10^3 }{631'682'021 ~ MWh \cdot 10^3} 
+	= \frac{1.263 \cdot 10^{12} ~ kg}{631.682 \cdot 10^9 ~ kWh}
+	= 2.0 ~ \frac{kg~di~CO_2}{kWh}
 \]
 
 \subsection{Emissioni da economie domestiche (abitazioni)}
-- 
cgit v1.2.1

