From c4b6883fd42665f1796f6b94cda40202ceaaca7b Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Nao Pross <naopross@thearcway.org>
Date: Tue, 24 Jan 2017 11:57:45 +0100
Subject: work done at school

---
 doc/tex/politica.tex | 60 +++++++++++++++++++++++++++++-----------------------
 1 file changed, 33 insertions(+), 27 deletions(-)

(limited to 'doc/tex/politica.tex')

diff --git a/doc/tex/politica.tex b/doc/tex/politica.tex
index 7a78b64..f9b8441 100644
--- a/doc/tex/politica.tex
+++ b/doc/tex/politica.tex
@@ -1,4 +1,4 @@
-\chapter{Politiche Ecologiche} \label{politics}
+\chapter{Politiche Ambientali} \label{politics}
 
 
 Il Canada da un punto di vista diplomatico sembra sia una nazione che si impegna
@@ -59,30 +59,36 @@ unit\`a) o in $\frac{kg}{kWh}$, nel primo caso non \`e necessario alcun
 passaggio intermediario mentre per il secondo \`e necessario conoscere il potere 
 calorico del materiale.
 
-\begin{table}[H]
-    \centering
-    \begin{tabular}{ | l r | }
-		\hline
-		\bfseries Fuel & \bfseries $k_{CO_2} ~ \Big [\frac{kg}{kg} \Big ]$
-		\csvreader[head to column names]{res/data/co2_coeff.csv}{}
-		{ \\ \hline \fuel & \csvcolii} \\
-		\hline
-    \end{tabular}	
-    \caption{Coefficenti di emissione dei combustibili utilizzati in Canada.}
-\end{table}
-
-\begin{table}[H]
-    \centering
-	\begin{tabular}{ | l r r | }
-		\hline
-		\bfseries Fuel & \bfseries Mass $[10^3~t]$ & \bfseries CO\textsubscript{2} $[10^3~t]$
-		\csvreader[head to column names]{res/data/co2_emissions.csv}{}
-		{ \\ \hline \fuel & \csvcoliv & \csvcolv } \\
-		\hline
-	\end{tabular}
-    \caption{Combustibili utilizzati dalle centrali elettriche per produrre 
-    elettricit\`a nel 2015 \cite{cansim:electricityfuel} 
-	(dati in migliaia di tonnellate).}
+\begin{table}
+\begin{minipage}[b]{.45\linewidth}\centering
+    \begin{table}[H]
+        \centering
+        \begin{tabular}{ | l r | }
+            \hline
+            \bfseries Fuel & \bfseries $k_{CO_2} ~ \frac{kg}{kg}$
+            \csvreader[head to column names]{res/data/co2_coeff.csv}{}
+            { \\ \hline \fuel & \texttt{\csvcolii}} \\
+            \hline
+        \end{tabular}	
+        \caption{Coefficenti di emissione dei combustibili utilizzati in Canada.}
+    \end{table}
+\end{minipage}
+\hspace{5mm}
+\begin{minipage}[b]{.45\linewidth}\centering
+    \begin{table}[H]
+        \centering
+        \begin{tabular}{ | l r r | }
+            \hline
+            \bfseries Fuel & \bfseries Mass in $10^3~t$ & \bfseries CO\textsubscript{2} in $10^3~t$
+            \csvreader[head to column names]{res/data/co2_emissions.csv}{}
+            { \\ \hline \fuel & \texttt{\csvcoliv} & \texttt{\csvcolv} } \\
+            \hline
+        \end{tabular}
+        \caption{Combustibili utilizzati dalle centrali elettriche per produrre 
+        elettricit\`a nel 2015 \cite{cansim:electricityfuel} 
+        (dati in migliaia di tonnellate).}
+    \end{table}
+\end{minipage}
 \end{table}
 
 Conoscendo i coefficenti calorici e i 
@@ -93,8 +99,8 @@ seguente formula.
     m_{CO_2} = m\cdot\Delta_c\cdot k_{CO_2} 
 \]
 \[
-    [kg] = [kg]\cdot \cancel{\Bigg [\frac{kg}{MJ}\Bigg ]}
-        \cdot \cancel{\Bigg [\frac{MJ}{kg}\Bigg ]}
+    kg = kg\cdot \cancel{\frac{kg}{MJ}}
+        \cdot \cancel{\frac{MJ}{kg}}
 \]
 
 Infine conoscendo la produzione annua di elettricit\`a possiamo (indicata
-- 
cgit v1.2.1

