From 004ffbe26deb7635978d854180d4415e5b9e3999 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Nao Pross <naopross@thearcway.org>
Date: Tue, 20 Dec 2016 11:03:25 +0100
Subject: renamed 'docs' to 'doc'

---
 doc/tex/produzione.tex | 163 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 163 insertions(+)
 create mode 100644 doc/tex/produzione.tex

(limited to 'doc/tex/produzione.tex')

diff --git a/doc/tex/produzione.tex b/doc/tex/produzione.tex
new file mode 100644
index 0000000..15f3938
--- /dev/null
+++ b/doc/tex/produzione.tex
@@ -0,0 +1,163 @@
+\chapter{Produzione Energetica}
+In questo capitolo si vuole introdurre la produzione energetica del Canada, di 
+come questo paese sia ricco di risorse quali petrolio, gas naturali e carbone 
+ma anche dotata di una geografia interessante e sfruttabile per lo sviluppo e 
+l'impiego di variegati modi di produrre energia rinnovabile. Difatti si impegna 
+a investire ben 220 milioni di dollari in energia pulita ogni anno. Canada, 
+inoltre è uno dei più grandi paesi produttore di uranio al mondo e sono i primi 
+ad aver costruito un reattore nucleare funzionante. La produzione di elettricità 
+in Canada è più che abbondante questo li rende grossi esportatori di energia 
+all'estero, soprattutto con i loro vicini Statunitensi e Messicani 
+\cite{nrcan:nacei}. Infatti tra questi paesi si sono scambiati, solo nel 2015, 
+167 miliardi di dollari canadesi in prodotti energetici 
+\cite{nrcan:energymeeting}.
+
+\section{Energia Rinnovabili}
+
+\subsection{Energia Eolica}
+Il settore eolico \`e quel ramo della produzione di energia rinnovabile che, 
+con gigantesche turbine, produce elettricità direttamente dal vento. 
+Il vento è una forma di energia causata dal sole, siccome l'aria calda, che ha 
+una densità minore, tende a salire. L'aria fredda la rimpiazza e si forma un 
+ciclo dove le due correnti d'aria calda e fredda, l'irregolarità e
+la rotazione della terra formano il vento. Tutti questi fattori rendono dei 
+luoghi migliori di altri quando si vuole collocare delle turbine. 
+Uno dei luoghi dove è più ideale piazzare queste turbine è lontano dalla costa, 
+nel mare. Poich\`e il vento è molto forte e costante, lo spazio è abbondante 
+permettendo la costruzione di multiple turbine che permettono la generazione di
+vaste quantità di elettricità. 
+Per questo la morfologia del Canada si presta molto bene. Infatti il Canada
+dispone di circa 200'000 km di coste e la maggior parte di esse si trova fuori
+da centri urbanizzati, evitando quindi che la costruzione di impianti su vasta
+scala disturbi la popolazione locale. Ma se paragonato al resto del mondo la
+capacit\`a di produzione energetica Canadese \`e minore di molti paesi come
+Spagna o Germania. Nel 2012 i 170 impanti eolci installati rappresentavano il
+5\% della produzione energetica nazionale \cite{nrcan:wind}.
+Il 5\% della produzione nazionale è di ben 6201 MW annuo. Per sapere quanta 
+energia eolica viene prodotta per un canadese giornalmente:
+\[
+\frac{6201MW}{365gg\cdot35.16\cdot 10^6~persone} = 483.20 \frac{kW}{gg\cdot 
+persona}
+\]
+In un contesto di produzione esclusivamente rinnovabile la produzione energetica
+di impianti eolici si piazza terzo dietro a idroelettrico e biomasse. In 12
+giorni si produrrebbe abbastanza per alimentare una casa per un anno.
+
+
+
+\subsection{Energia Idroelettrica}
+
+
+Gli impianti idroelettrici sfruttano l'energia potenziale gravitazionale 
+accumulando dell'acqua creando laghi artificiali, che vengono periodicamente
+svuotati facendo scorrere massive quantit\`a di acqua attraverso delle turbine.
+Questo mezzo di produzione di energia elettrica sfrutta il ciclo dell'acqua,
+perci\`o non \`e destinato ad esaurirsi in alcun futuro prossimo. Come per 
+l'energia eolica, la morfologia e la posizione geografica del Canada si 
+presentano eccellenti per questi impianti. La grande quantit\`a di fiumi portano
+il Canada al secondo posto in un contesto internazionale con una capacit\`a di
+produzione pari a 75,7 MW di elettricit\`a. Inoltre per il paese rappresentano 
+il 62.6\% di energia prodotta in un anno, per un canadese questo significa che 
+l'idroelettrico gli porta ben:
+\[
+\frac{75'707MW}{365gg\cdot 35.16\cdot 10^6~persone} = 5899.2 \frac{kW}{gg\cdot 
+persona}
+\]
+Questo gigantesco apporto di elettricit\`a  \`e dovuto dalle 25 strutture per 
+la produzione di energia idroelettrica maggiori >1000MW. Inoltre, per capire 
+quanto in effetti sia questo numero, ho controllato il consumo annuale di 
+elettricit\`a di casa, e usiamo 5942 kw/anno. Praticamente in un giorno si 
+soddisfa un anno di consumi energetici.
+
+\subsection{Energia Marina}
+Il generatore di elettricità tramite onde sfrutta l'energia delle maree. 
+Grazie alla luna le acque del mare vengono alzate e abbassate, muovendo una 
+turbina che genera energia elettrica. Questo metodo è molto speciale poiché
+paragonato agli altri metodi di produzione di energia, rinnovabili e non, 
+sono tutti collegati col sole, ad esempio la turbina eolica genera elettricità 
+dal vento, che a sua volta viene formato da dislivelli di temperatura causati 
+dal sole. L'energia mareomotice, invece, è l'unica fonte che dipende dalla luna.
+Le onde, invece, sono semplicemente acqua spostata dal vento, dal calore del
+sole o da un dislivello, come fiumi o le onde che si infrangono sulla costa.
+Tutta questa energia può essere sfruttata da delle turbine. 
+I problemi di queste tecnologie è il loro elevato costo di
+produzione e mantenimento. Siccome immerse in acqua salata, le turbine e la loro
+infrastruttura sono soggette a corrosione, la difficoltà di collocazione, 
+siccome per poter avere un profitto bisogna avere un punto in cui le maree siano
+almeno tre metri di ampiezza. Infatti esiste solo un impianto che sfrutta le 
+onde ed è l'Annapolis Royal, Nova Scotia operativa dal 1984 costruita sul fiume
+Annapolis. Essa ha una sola grossa turbina, di 7.6 metri di diametro, 
+ma l'apporto di onde è in media di 6.4 metri. Questo impianto produce dagli 80 
+ai 100 MW annui quindi:
+\[
+\frac{90MW}{365gg\cdot35.16\cdot 10^6~persone} = 7.01 \frac{kW}{gg\cdot persona}
+\]
+Ci sarebbero luoghi migliori, quali la spiaggia di Fundy che se sfruttata 
+porterebbe potenzialmente 50000 MW di energia ho anche la spiaggia Cobequid dove
+le onde arrivano fino a 14.5 metri. \cite{canencyl:tidal}  Tutti impianti ancora
+irrealizzabili al momento. Per queste ragioni la produzione con energia marina 
+in Canada \`e dello 0.003\%
+
+\subsection{Energia Solare Fotovoltaica}
+Il generatore elettrico a luce solare, o anche pannello fotovoltaico,
+genera energia elettrica convertendo la luce solare in elettricità. Il pannello
+è composto da celle che a loro volta sono costituite da due strati diversamente
+drogati, uno positivamente e uno negativamente, che quando colpiti da una luce,
+fotoni, genera un campo elettrico in corrente continua, che poi, con un inverter
+si trasforma in corrente alternata, per poter essere utilizzata come sostituto
+al comprare elettricità. Il vantaggio di questa tecnologia è la sua capacità di
+sfruttare il sole, energia abbondante ovunque, e di essere pure una soluzione 
+domestica per produrre energia elettrica. Il problema è l'elevato costo iniziale
+e la scarsa efficienza dell'impianto, sia a causa dell'intermittenza del bel 
+tempo, sia per l'inefficienza stessa del metodo di produzione elettrica.
+Purtroppo in Canada l'utilizzo di questo mezzo di produzione energetica \`e
+ancora basso. Nel 2014 la produzione elettrica solare fotovoltaica ha
+raggiunto un picco in capacit\`a installata di 1.84 GW 
+\cite{nrcan:energyfactsbook}.
+Secondo l'agenzia governativa amministrativa \emph{NRCan} la produzione 
+energetica solare ha un attuale tasso di crescita del 13.8\%, un numero che non
+tende ad aumentare.
+
+\subsection{Energia Solare Termica}
+I pannelli solari termici non vengono utilizzati per produrre elettricità ma 
+per riscaldare e raffreddare principalmente strutture come case. Come tutte le 
+tecnologie ci sono varie maniere per costruire questi collettori di calore 
+solare, ma il metodo più comune è quello del pannello che raccoglie il calore e 
+lo redistribuisce riscaldando l'aria, abbattendo così il costo e l'utilizzo di 
+moltissima elettricità che verrebbe sprecata per tali utilizzi. I materiali 
+utilizzati per questi pannelli sono facilmente riciclabili e non tossici. Per 
+soddisfare il fabbisogno di una casa basta uno o due di questi pannelli, ma a 
+dipendenza di dove ci si trova, per esempio al nord, servono pannelli più grandi
+Oltre a scaldare acqua o aria, la tecnologia solare termica può anche essere 
+utilizzata per raffreddare strutture trasformando aria o acqua calda in fredda 
+per poi climatizzare a dovere. Dal 2007 sono stati stimati per 544'000 
+m\textsuperscript{2} di 
+collettori solari i Canada portando 627'000 GJ di energia annui 
+\cite{nrcan:renewables}. Questo quantitativo è sufficiente a soddisfare il 
+fabbisogno annuale di energia usata per il riscaldamento dell'Europa che è di 
+258 mtoe \cite{eea:energy} \cite{eea:households} cioè 1.08e4 GJ
+
+\subsection{Energia Geotermica}
+La tecnologia per la produzione di energia geotermica \`e nata all'inizio del
+ventesimo secolo in Italia grazie a Piero Ginori Conti di
+Firenze\cite{pieroconti}. Questa tecnologia, come la maggior parte dei sistemi
+di produzione di energia rinnovabili, sfrutta il vapore per alimentare una
+dinamo che a sua volta produce corrente elettrica. I primi impianti infatti
+sfruttavano geysers naturali per la produzione di vapore. Dal momento della sua
+scoperta l'energia geotermica rimase poco popolare durante la prima met\`a del
+novecento, fino all'arrivo della crisi del petrolio e dell'energia tra gli anni
+'70 e '80. Con la rapida salita dei dei prezzi del pertrolio causata
+dall'embargo agli USA e all'Olanda, molti paesi compreso il Canada avviarno
+delle ricerche per sfruttare la nuova risorsa. Purtroppo per\`o le ricerche per
+lo sviluppo  furono abbandonate presto perch\`e il prezzo del petrolio si
+ristabilizz\`o\cite{energycrisis}.  In Canada l'energia geotermica \`e gestita
+dalla \emph{CanGEA}, una associazione governativa che unisce tutte le imprese
+nel settore geotermico. Secondo CanGEA il potenziale energetico geotermico in
+Canada \`e di oltre 5'000 MW utilizzando la tecnologia odierna. 
+
+\section{Energia Non Rinnovabile}
+
+\subsection{Petrolio}
+\subsection{Gas Naturale}
+\subsection{Carbone}
+\subsection{Nucleare}
-- 
cgit v1.2.1

