From 13bab32f8d373b0d464021a0ea4ac008ca04181f Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Nao Pross <naopross@thearcway.org>
Date: Tue, 21 Feb 2017 11:27:23 +0100
Subject: final commit for doc

---
 doc/tex/produzione.tex | 6 +++---
 1 file changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-)

(limited to 'doc/tex/produzione.tex')

diff --git a/doc/tex/produzione.tex b/doc/tex/produzione.tex
index 9e7d962..c255480 100644
--- a/doc/tex/produzione.tex
+++ b/doc/tex/produzione.tex
@@ -157,7 +157,7 @@ Secondo l'agenzia governativa amministrativa \emph{NRCan} la produzione
 energetica solare ha un attuale tasso di crescita del 13.8\%, un numero che non
 tende ad aumentare.
 
-\subsection{Energia Solare Termica}
+\subsection{Energia Solare Termica} \label{alanone}
 I pannelli solari termici non vengono utilizzati per produrre elettricità ma per
 riscaldare e raffreddare principalmente strutture come case. Come tutte le
 tecnologie ci sono varie maniere per costruire questi collettori di calore
@@ -228,7 +228,7 @@ fabbisogno annuale di energia usata per il riscaldamento dell'Europa che è di
     = 13\cdot 10^{-3} ~ \frac{kWh}{gg\cdot persona}
 \]
 
-\subsection{Energia Geotermica}
+\subsection{Energia Geotermica} \label{geotermalprod}
 \marginpar{
     \footnotesize L'energia geotermica rappresenta una parte troppo piccola
     della produzione energetica totale, dunque non \`e rappresentabile nel
@@ -331,7 +331,7 @@ In un contesto di produzione esclusivamente rinnovabile la produzione energetica
 di impianti eolici si piazza terzo dietro a idroelettrico e biomasse.
 
 
-\subsection{Energia Idroelettrica}
+\subsection{Energia Idroelettrica} 
 Gli impianti idroelettrici sfruttano l'energia potenziale gravitazionale,
 accumulando dell'acqua e creando laghi artificiali che vengono periodicamente
 svuotati facendo scorrere grandi quantit\`a di acqua attraverso delle turbine.
-- 
cgit v1.2.1

