From 19aa281a63498514007746b11bc333d8a69eaaea Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Nao Pross <naopross@thearcway.org>
Date: Sun, 5 Feb 2017 18:04:10 +0100
Subject: fixed plot @ 3.5.1 and written some stuff

---
 doc/tex/produzione.tex | 19 ++++++++++++-------
 1 file changed, 12 insertions(+), 7 deletions(-)

(limited to 'doc/tex/produzione.tex')

diff --git a/doc/tex/produzione.tex b/doc/tex/produzione.tex
index 9bb97aa..607d619 100644
--- a/doc/tex/produzione.tex
+++ b/doc/tex/produzione.tex
@@ -91,13 +91,6 @@ sfruttare il sole, energia abbondante ovunque, e di essere pure una soluzione
 domestica per produrre energia elettrica. Il problema è l'elevato costo iniziale
 e la scarsa efficienza dell'impianto, sia a causa dell'intermittenza del bel
 tempo, sia per l'inefficienza stessa del metodo di produzione elettrica.
-Purtroppo in Canada l'utilizzo di questo mezzo di produzione energetica \`e
-ancora basso. Nel 2014 la produzione elettrica solare fotovoltaica ha raggiunto
-un picco in capacit\`a installata di 1.84 GW \cite{nrcan:energyfactsbook}.
-Attualmente la produzione annua di energia solare fotovoltaica ammonta a circa
-340 GWh \cite{cansim:electricity}. Come per le altre fonti di energia calcoliamo
-il valore pro capite.
-
 \marginpar{
     \begin{tikzpicture}%
         \begin{axis}[
@@ -141,7 +134,19 @@ il valore pro capite.
             };
         \end{axis}%
     \end{tikzpicture}%
+
+    \footnotesize
+    All'istogramma dell'energia predente abbiamo aggiunto l'energia solare
+    fotovoltaica. Per comprendere meglio quanto ogni energia rappresenta, i dati
+    delle energie discusse precedentemente saranno sempre presenti sotto il
+    nuovo blocco che viene aggiunto.
 }
+Purtroppo in Canada l'utilizzo di questo mezzo di produzione energetica \`e
+ancora basso. Nel 2014 la produzione elettrica solare fotovoltaica ha raggiunto
+un picco in capacit\`a installata di 1.84 GW \cite{nrcan:energyfactsbook}.
+Attualmente la produzione annua di energia solare fotovoltaica ammonta a circa
+340 GWh \cite{cansim:electricity}. Come per le altre fonti di energia calcoliamo
+il valore pro capite.
 
 \[
 \frac{344.17\cdot 10^6 kWh}{365~gg\cdot 35.85\cdot 10^6~persone}
-- 
cgit v1.2.1

