From 2d0aa8bcf62c8de0fbb5412740671586774247a1 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Nao Pross <naopross@thearcway.org>
Date: Tue, 14 Feb 2017 14:44:15 +0100
Subject: work done at school

---
 doc/tex/produzione.tex | 113 +++++++++++++++++++++++++------------------------
 1 file changed, 57 insertions(+), 56 deletions(-)

(limited to 'doc/tex/produzione.tex')

diff --git a/doc/tex/produzione.tex b/doc/tex/produzione.tex
index 5f5d29d..c89ca20 100644
--- a/doc/tex/produzione.tex
+++ b/doc/tex/produzione.tex
@@ -1,17 +1,17 @@
 \chapter{Produzione Energetica}
-In questo capitolo si vuole introdurre la produzione energetica del Canada, di 
+In questo capitolo si vuole introdurre la produzione energetica del Canada, di
 \marginpar{\footnotesize In questo capitolo saranno presenti delle note a
-margine per poter visualizzare la quantit\`a di energia prodotta.}
-come questo paese sia ricco di risorse quali petrolio, gas naturali e carbone 
-ma anche dotata di una geografia interessante e sfruttabile per lo sviluppo e 
-l'impiego di variegati modi di produrre energia rinnovabile. Difatti si impegna 
-a investire ben 220 milioni di dollari in energia pulita ogni anno. Canada, 
-inoltre è uno dei più grandi paesi produttore di uranio al mondo e sono i primi 
-ad aver costruito un reattore nucleare funzionante. La produzione di elettricità 
-in Canada è più che abbondante questo li rende grossi esportatori di energia 
-all'estero, soprattutto con i loro vicini Statunitensi e Messicani 
-\cite{nrcan:nacei}. Infatti tra questi paesi si sono scambiati, solo nel 2015, 
-167 miliardi di dollari canadesi in prodotti energetici 
+margine per poter visualizzare la quantit\`a di energia prodotta.} come questo
+paese sia ricco di risorse quali petrolio, gas naturali e carbone ma anche
+dotata di una geografia interessante e sfruttabile per lo sviluppo e l'impiego
+di variegati modi di produrre energia rinnovabile. Difatti si impegna a
+investire ben 220 milioni di dollari in energia pulita ogni anno. Canada,
+inoltre è uno dei più grandi paesi estrattori di uranio al mondo e sono i primi
+ad aver costruito un prototipo di reattore nucleare funzionante. La produzione
+di elettricità in Canada è più che abbondante questo li rende grossi esportatori
+di energia all'estero, soprattutto con i loro vicini Statunitensi e Messicani
+\cite{nrcan:nacei}. Infatti tra questi paesi si sono scambiati, solo nel 2015,
+167 miliardi di dollari canadesi in prodotti energetici
 \cite{nrcan:energymeeting}.
 
 \section{Energia Rinnovabili}
@@ -23,7 +23,7 @@ turbina che genera energia elettrica. Questo metodo è molto speciale poiché
 paragonato agli altri metodi di produzione di energia, rinnovabili e non, 
 sono tutti collegati col sole, ad esempio la turbina eolica genera elettricità 
 dal vento, che a sua volta viene formato da dislivelli di temperatura causati 
-dal sole. L'energia mareomotice, invece, è l'unica fonte che dipende dalla luna.
+dal sole. L'energia maremotrice, invece, è l'unica fonte che dipende dalla luna.
 Le onde, invece, sono semplicemente acqua spostata dal vento, dal calore del
 sole o da un dislivello, come fiumi o le onde che si infrangono sulla costa.
 Tutta questa energia può essere sfruttata da delle turbine. 
@@ -33,10 +33,9 @@ infrastruttura sono soggette a corrosione, la difficoltà di collocazione,
 siccome per poter avere un profitto bisogna avere un punto in cui le maree siano
 almeno tre metri di ampiezza. Infatti esiste solo un impianto che sfrutta le 
 onde ed è l'Annapolis Royal, Nova Scotia operativa dal 1984 costruita sul fiume
-Annapolis. Essa ha una sola grossa turbina, di 7.6 metri di diametro, 
-ma l'apporto di onde è in media di 6.4 metri. Il totale degli impanti installati
-nel paese nel 2015 hanno apportato 12 milioni di kWh sottoforma di energia
-elettrica \cite{cansim:electricity}.
+Annapolis. Il totale degli impianti installati nel paese nel 2015 hanno 
+apportato 12 milioni di kWh sottoforma di energia elettrica 
+\cite{cansim:electricity}.
 \[
 \frac{12.82\cdot 10^6 ~kWh}{365~gg\cdot35.85\cdot 10^6~persone} 
     = 0.98\cdot 10^{-3} ~ \frac{kWh}{gg\cdot persona}
@@ -82,12 +81,15 @@ in Canada \`e dello 0.003\%.
 Il generatore elettrico a luce solare, o anche pannello fotovoltaico, genera
 energia elettrica convertendo la luce solare in elettricità. Il pannello è
 composto da celle che a loro volta sono costituite da due strati diversamente
-drogati, uno positivamente e uno negativamente, che quando colpiti da una luce,
-fotoni, genera un campo elettrico in corrente continua, che poi, con un inverter
-si trasforma in corrente alternata, per poter essere utilizzata come sostituto
-al comprare elettricità. Il vantaggio di questa tecnologia è la sua capacità di
-sfruttare il sole, energia abbondante ovunque, e di essere pure una soluzione
-domestica per produrre energia elettrica. 
+drogati, uno positivamente e uno negativamente. Dove i due materiali si
+incontrano si crea una zona neutra in equilibrio; Quando la cella viene colpita
+da dei fotoni, questi ultimi sbilanciano l'equilibrio di potenziale causando il
+rilascio di alcuni elettroni, dunque generando una corrente continua.
+Successivamente attraverso un inverter si trasforma in corrente alternata, per
+poter essere utilizzata come sostituto al comprare elettricità. Il vantaggio di
+questa tecnologia è la sua capacità di sfruttare il sole, energia abbondante
+ovunque, e di essere pure una soluzione domestica per produrre energia
+elettrica. 
 \marginpar{
     \begin{tikzpicture}%
         \begin{axis}[
@@ -156,19 +158,19 @@ energetica solare ha un attuale tasso di crescita del 13.8\%, un numero che non
 tende ad aumentare.
 
 \subsection{Energia Solare Termica}
-I pannelli solari termici non vengono utilizzati per produrre elettricità ma 
-per riscaldare e raffreddare principalmente strutture come case. Come tutte le 
-tecnologie ci sono varie maniere per costruire questi collettori di calore 
-solare, ma il metodo più comune è quello del pannello che raccoglie il calore e 
-lo redistribuisce riscaldando l'aria, abbattendo così il costo e l'utilizzo di 
-moltissima elettricità che verrebbe sprecata per tali utilizzi. I materiali 
-utilizzati per questi pannelli sono facilmente riciclabili e non tossici. Per 
-soddisfare il fabbisogno di una casa basta uno o due di questi pannelli, ma a 
-dipendenza di dove ci si trova, per esempio al nord, servono pannelli più grandi
-Oltre a scaldare acqua o aria, la tecnologia solare termica può anche essere 
-utilizzata per raffreddare strutture trasformando aria o acqua calda in fredda 
-per poi climatizzare a dovere. Dal 2007 sono stati stimati per 544'000 
-m\textsuperscript{2} di 
+I pannelli solari termici non vengono utilizzati per produrre elettricità ma per
+riscaldare e raffreddare principalmente strutture come case. Come tutte le
+tecnologie ci sono varie maniere per costruire questi collettori di calore
+solare, ma il metodo più comune è quello del pannello che raccoglie il calore e
+lo redistribuisce riscaldando dell'aria o dell'acqua, abbattendo così il costo e
+l'utilizzo di moltissima elettricità che verrebbe sprecata per tali utilizzi. I
+materiali utilizzati per questi pannelli sono facilmente riciclabili e non
+tossici. Per soddisfare il fabbisogno di una casa basta uno o due di questi
+pannelli, ma a dipendenza di dove ci si trova, per esempio al nord, servono
+pannelli più grandi oltre a scaldare acqua o aria, la tecnologia solare termica
+può anche essere utilizzata per raffreddare strutture trasformando aria o acqua
+calda in fredda per poi climatizzare a dovere. Nel 2015 \`e stato stimato che da 
+544'000 m\textsuperscript{2} di 
 \marginpar{
     \begin{tikzpicture}%
         \begin{axis}[
@@ -216,12 +218,12 @@ m\textsuperscript{2} di
         \end{axis}%
     \end{tikzpicture}%
 }
-collettori solari i Canada portando 627'000 GJ di energia annui 
+collettori solari in Canada sono stati generati 627'000 GJ di energia 
 \cite{nrcan:renewables}. Questo quantitativo è sufficiente a soddisfare il 
 fabbisogno annuale di energia usata per il riscaldamento dell'Europa che è di 
 258 mtoe \cite{eea:energy} \cite{eea:households} cioè 1.08e4 GJ
 \[
-\frac{627~MJ}{365~gg\cdot 35.85\cdot 10^6~ persone}
+\frac{627~TJ}{365~gg\cdot 35.85\cdot 10^6~ persone}
     = \frac{174.17\cdot 10^6~kWh}{365~gg\cdot 35.85\cdot 10^6~ p}
     = 13\cdot 10^{-3} ~ \frac{kWh}{gg\cdot persona}
 \]
@@ -240,32 +242,31 @@ dinamo che a sua volta produce corrente elettrica. I primi impianti infatti
 sfruttavano geysers naturali per la produzione di vapore. Dal momento della sua
 scoperta l'energia geotermica rimase poco popolare durante la prima met\`a del
 novecento, fino all'arrivo della crisi del petrolio e dell'energia tra gli anni
-'70 e '80. Con la rapida salita dei dei prezzi del pertrolio causata
-dall'embargo agli USA e all'Olanda, molti paesi compreso il Canada avviarno
+'70 e '80. Con la rapida salita dei dei prezzi del petrolio causata
+dall'embargo agli USA e all'Olanda, molti paesi compreso il Canada avviarono
 delle ricerche per sfruttare la nuova risorsa. Purtroppo per\`o le ricerche per
 lo sviluppo  furono abbandonate presto perch\`e il prezzo del petrolio si
 ristabilizz\`o\cite{energycrisis}.
 
 \subsection{Energia Eolica}
-Il settore eolico \`e quel ramo della produzione di energia rinnovabile che, 
-con gigantesche turbine, produce elettricità direttamente dal vento. 
-Il vento è una forma di energia causata dal sole, siccome l'aria calda, che ha 
-una densità minore, tende a salire. L'aria fredda la rimpiazza e si forma un 
-ciclo dove le due correnti d'aria calda e fredda, l'irregolarità e
-la rotazione della terra formano il vento. Tutti questi fattori rendono dei 
-luoghi migliori di altri quando si vuole collocare delle turbine. 
-Uno dei luoghi dove è più ideale piazzare queste turbine è lontano dalla costa, 
-nel mare. Poich\`e il vento è molto forte e costante, lo spazio è abbondante 
-permettendo la costruzione di multiple turbine che permettono la generazione di
-vaste quantità di elettricità. 
+Il settore eolico \`e quel ramo della produzione di energia rinnovabile che, con
+gigantesche turbine, produce elettricità direttamente dal vento.  Il vento è un
+fenomeno fisico causato grazie al sole, siccome l'aria calda, che ha una densità
+minore, tende a salire. L'aria fredda la rimpiazza e si forma un ciclo dove le
+due correnti d'aria calda e fredda, l'irregolarità e la rotazione della terra
+formano il vento. Tutti questi fattori rendono dei luoghi migliori di altri
+quando si vuole collocare delle turbine.  Uno dei luoghi dove è più ideale
+piazzare queste turbine è lontano dalla costa, nel mare. Poich\`e il vento è
+molto forte e costante, lo spazio abbondante permette la costruzione di
+multiple turbine che permettono la generazione di vaste quantità di elettricità.
 Per questo la morfologia del Canada si presta molto bene. Infatti il Canada
 dispone di circa 200'000 km di coste e la maggior parte di esse si trova fuori
 da centri urbanizzati, evitando quindi che la costruzione di impianti su vasta
 scala disturbi la popolazione locale. Ma se paragonato al resto del mondo la
 capacit\`a di produzione energetica Canadese \`e minore di molti paesi come
 Spagna o Germania. Secondo l'entit\`a di statistica \emph{CANSIM} nel 2015 la
-produzione elettrica fornita da questi impianti \`e stata di a 17.11 milioni di 
-MWh \cite{cansim:electricity}. Quindi possiamao calcolare la produzione per 
+produzione elettrica fornita da questi impianti \`e stata di a 17.11 milioni di
+MWh \cite{cansim:electricity}. Quindi possiamo calcolare la produzione per
 giorno pro capite nella maniera seguente:
 
 \marginpar{
@@ -331,9 +332,9 @@ di impianti eolici si piazza terzo dietro a idroelettrico e biomasse.
 
 
 \subsection{Energia Idroelettrica}
-Gli impianti idroelettrici sfruttano l'energia potenziale gravitazionale 
-accumulando dell'acqua creando laghi artificiali, che vengono periodicamente
-svuotati facendo scorrere massive quantit\`a di acqua attraverso delle turbine.
+Gli impianti idroelettrici sfruttano l'energia potenziale gravitazionale,
+accumulando dell'acqua e creando laghi artificiali che vengono periodicamente
+svuotati facendo scorrere grandi quantit\`a di acqua attraverso delle turbine.
 Questo mezzo di produzione di energia elettrica sfrutta il ciclo dell'acqua,
 perci\`o non \`e destinato ad esaurirsi in alcun futuro prossimo. Come per 
 l'energia eolica, la morfologia e la posizione geografica del Canada si 
-- 
cgit v1.2.1

