From 41290db596ec5a63664d0b79fe1b8a01a3d87fa8 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Nao Pross <naopross@thearcway.org>
Date: Thu, 5 Jan 2017 17:59:53 +0100
Subject: added histograms layout

---
 doc/tex/produzione.tex | 112 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-
 1 file changed, 111 insertions(+), 1 deletion(-)

(limited to 'doc/tex/produzione.tex')

diff --git a/doc/tex/produzione.tex b/doc/tex/produzione.tex
index 15f3938..d0d1c26 100644
--- a/doc/tex/produzione.tex
+++ b/doc/tex/produzione.tex
@@ -1,5 +1,7 @@
 \chapter{Produzione Energetica}
 In questo capitolo si vuole introdurre la produzione energetica del Canada, di 
+\marginpar{\footnotesize In questo capitolo saranno presenti delle note a
+margine per poter visualizzare la quantit\`a di energia prodotta.}
 come questo paese sia ricco di risorse quali petrolio, gas naturali e carbone 
 ma anche dotata di una geografia interessante e sfruttabile per lo sviluppo e 
 l'impiego di variegati modi di produrre energia rinnovabile. Difatti si impegna 
@@ -35,16 +37,52 @@ Spagna o Germania. Nel 2012 i 170 impanti eolci installati rappresentavano il
 5\% della produzione energetica nazionale \cite{nrcan:wind}.
 Il 5\% della produzione nazionale è di ben 6201 MW annuo. Per sapere quanta 
 energia eolica viene prodotta per un canadese giornalmente:
+
+\marginpar{
+    \begin{tikzpicture}%
+        \begin{axis}[
+                % plot type
+                ybar stacked,
+                % size
+                width=2cm,
+                height=4.5cm,
+                bar width = 1.2cm,
+                % labels
+                nodes near coords,
+                enlargelimits=0.15,
+                % axis
+                scale only axis,
+                axis lines=middle,
+                ylabel={$\frac{kWh}{gg\cdot p} $},
+                y label style={at={(-.5,1.15)}},
+                % X values
+                xtick = {1},
+                xticklabels = {Energia},
+                % Y values
+                ymin = 0,
+            ]
+            
+            \addplot+[ybar] plot coordinates {
+                (1,483)
+            };
+        \end{axis}%
+    \end{tikzpicture}%
+    
+    \footnotesize
+    In questo istogramma sar\`a indicato il totale dell'energia prodotta per
+    ogni capitolo.
+}
+
 \[
 \frac{6201MW}{365gg\cdot35.16\cdot 10^6~persone} = 483.20 \frac{kW}{gg\cdot 
 persona}
 \]
+
 In un contesto di produzione esclusivamente rinnovabile la produzione energetica
 di impianti eolici si piazza terzo dietro a idroelettrico e biomasse. In 12
 giorni si produrrebbe abbastanza per alimentare una casa per un anno.
 
 
-
 \subsection{Energia Idroelettrica}
 
 
@@ -63,12 +101,47 @@ l'idroelettrico gli porta ben:
 \frac{75'707MW}{365gg\cdot 35.16\cdot 10^6~persone} = 5899.2 \frac{kW}{gg\cdot 
 persona}
 \]
+
 Questo gigantesco apporto di elettricit\`a  \`e dovuto dalle 25 strutture per 
 la produzione di energia idroelettrica maggiori >1000MW. Inoltre, per capire 
 quanto in effetti sia questo numero, ho controllato il consumo annuale di 
 elettricit\`a di casa, e usiamo 5942 kw/anno. Praticamente in un giorno si 
 soddisfa un anno di consumi energetici.
 
+\marginpar{
+    \begin{tikzpicture}%
+        \begin{axis}[
+                % plot type
+                ybar stacked,
+                % size
+                width=2cm,
+                height=6cm,
+                bar width = 1.2cm,
+                % labels
+                nodes near coords,
+                enlargelimits=0.15,
+                % axis
+                scale only axis,
+                axis lines=middle,
+                ylabel={$\frac{kWh}{gg\cdot p} $},
+                y label style={at={(-.5,1.15)}},
+                % X values
+                xtick = {1},
+                xticklabels = {Energia},
+                % Y values
+                ymin = 0,
+            ]
+            
+            \addplot+[ybar,blue,fill=blue!25] plot coordinates {
+                (1,483)
+            };
+            \addplot+[ybar,red,fill=red!25] plot coordinates {
+                (1,5899)
+            };
+        \end{axis}%
+    \end{tikzpicture}%
+}
+
 \subsection{Energia Marina}
 Il generatore di elettricità tramite onde sfrutta l'energia delle maree. 
 Grazie alla luna le acque del mare vengono alzate e abbassate, muovendo una 
@@ -89,6 +162,42 @@ onde ed è l'Annapolis Royal, Nova Scotia operativa dal 1984 costruita sul fiume
 Annapolis. Essa ha una sola grossa turbina, di 7.6 metri di diametro, 
 ma l'apporto di onde è in media di 6.4 metri. Questo impianto produce dagli 80 
 ai 100 MW annui quindi:
+
+\marginpar{
+    \begin{tikzpicture}%
+        \begin{axis}[
+                % plot type
+                ybar stacked,
+                % size
+                width=2cm,
+                height=6cm,
+                bar width = 1.2cm,
+                % labels
+                nodes near coords,
+                enlargelimits=0.15,
+                % axis
+                scale only axis,
+                axis lines=middle,
+                ylabel={$\frac{kWh}{gg\cdot p} $},
+                y label style={at={(-.5,1.15)}},
+                % X values
+                xtick = {1},
+                xticklabels = {Energia},
+                % Y values
+                ymin = 0,
+            ]
+            
+            \addplot+[ybar,gray,fill=gray!25] plot coordinates {
+                (1,7.0)
+            };
+        \end{axis}%
+    \end{tikzpicture}%
+
+    \footnotesize
+    La produzione di energia da questa risorsa \`e troppo piccola per essere
+    rappresentata sul grafico precedente.
+}
+
 \[
 \frac{90MW}{365gg\cdot35.16\cdot 10^6~persone} = 7.01 \frac{kW}{gg\cdot persona}
 \]
@@ -161,3 +270,4 @@ Canada \`e di oltre 5'000 MW utilizzando la tecnologia odierna.
 \subsection{Gas Naturale}
 \subsection{Carbone}
 \subsection{Nucleare}
+
-- 
cgit v1.2.1

