From a0215ad8f085146c76d305428aa2fa0280521c0f Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Nao Pross <naopross@thearcway.org>
Date: Sun, 29 Jan 2017 21:09:30 +0100
Subject: finished energy production

---
 doc/tex/produzione.tex | 293 +++++++++++++++++++++++++++++++++----------------
 1 file changed, 200 insertions(+), 93 deletions(-)

(limited to 'doc/tex/produzione.tex')

diff --git a/doc/tex/produzione.tex b/doc/tex/produzione.tex
index b062cf7..9bb97aa 100644
--- a/doc/tex/produzione.tex
+++ b/doc/tex/produzione.tex
@@ -62,7 +62,7 @@ elettrica \cite{cansim:electricity}.
                 ymin = 0,
             ]
             
-            \addplot+[ybar,orange,fill=orange!25] plot coordinates {
+            \addplot+[ybar,Fuchsia,fill=Fuchsia!25] plot coordinates {
                 (1,0.98)
             };
         \end{axis}%
@@ -110,16 +110,16 @@ il valore pro capite.
                 % labels
                 nodes near coords,
                 every node near coord/.style={
-					check for zero/.code={
-						\pgfkeys{/pgf/fpu=true}
-						\pgfmathparse{\pgfplotspointmeta-8}
-						\pgfmathfloatifflags{\pgfmathresult}{-}{
-							\pgfkeys{/tikz/coordinate}
-						}{}
-						\pgfkeys{/pgf/fpu=false}
-      				},
-					check for zero
-				},
+                    check for zero/.code={
+                        \pgfkeys{/pgf/fpu=true}
+                        \pgfmathparse{\pgfplotspointmeta-8}
+                        \pgfmathfloatifflags{\pgfmathresult}{-}{
+                            \pgfkeys{/tikz/coordinate}
+                        }{}
+                        \pgfkeys{/pgf/fpu=false}
+                    },
+                    check for zero
+                },
                 enlargelimits=0.15,
                 % axis
                 scale only axis,
@@ -133,10 +133,10 @@ il valore pro capite.
                 ymin = 0,
             ]
             
-            \addplot+[ybar,orange,fill=orange!25] plot coordinates {
+            \addplot+[ybar,Fuchsia,fill=Fuchsia!25] plot coordinates {
                 (1,0.98)
             };
-            \addplot+[ybar,red,fill=red!25] plot coordinates {
+            \addplot+[ybar,Plum,fill=Plum!25] plot coordinates {
                 (1,26)
             };
         \end{axis}%
@@ -177,16 +177,16 @@ m\textsuperscript{2} di
                 % labels
                 nodes near coords,
                 every node near coord/.style={
-					check for zero/.code={
-						\pgfkeys{/pgf/fpu=true}
-						\pgfmathparse{\pgfplotspointmeta-8}
-						\pgfmathfloatifflags{\pgfmathresult}{-}{
-							\pgfkeys{/tikz/coordinate}
-						}{}
-						\pgfkeys{/pgf/fpu=false}
-      				},
-					check for zero
-				},
+                    check for zero/.code={
+                        \pgfkeys{/pgf/fpu=true}
+                        \pgfmathparse{\pgfplotspointmeta-8}
+                        \pgfmathfloatifflags{\pgfmathresult}{-}{
+                            \pgfkeys{/tikz/coordinate}
+                        }{}
+                        \pgfkeys{/pgf/fpu=false}
+                    },
+                    check for zero
+                },
                 enlargelimits=0.15,
                 % axis
                 scale only axis,
@@ -199,14 +199,14 @@ m\textsuperscript{2} di
                 % Y values
                 ymin = 0,
             ]
-            
-            \addplot+[ybar,orange,fill=orange!25] plot coordinates {
+
+            \addplot+[ybar,Fuchsia,fill=Fuchsia!25] plot coordinates {
                 (1,0.98)
             };
-            \addplot+[ybar,red,fill=red!25] plot coordinates {
+            \addplot+[ybar,Plum,fill=Plum!25] plot coordinates {
                 (1,26)
             };
-            \addplot+[ybar,magenta,fill=magenta!25] plot coordinates {
+            \addplot+[ybar,RedViolet,fill=RedViolet!25] plot coordinates {
                 (1,13)
             };
         \end{axis}%
@@ -223,9 +223,11 @@ fabbisogno annuale di energia usata per il riscaldamento dell'Europa che è di
 \]
 
 \subsection{Energia Geotermica}
-\marginpar{\footnotesize L'energia geotermica rappresenta una parte troppo 
-piccola della produzione energetica totale, dunque non \`e rappresentabile nel
-grafico}
+\marginpar{
+    \footnotesize L'energia geotermica rappresenta una parte troppo piccola
+    della produzione energetica totale, dunque non \`e rappresentabile nel
+    grafico
+}
 La tecnologia per la produzione di energia geotermica \`e nata all'inizio del
 ventesimo secolo in Italia grazie a Piero Ginori Conti di
 Firenze\cite{pieroconti}. Questa tecnologia, come la maggior parte dei sistemi
@@ -277,16 +279,16 @@ giorno pro capite nella maniera seguente:
                 % labels
                 nodes near coords,
                 every node near coord/.style={
-					check for zero/.code={
-						\pgfkeys{/pgf/fpu=true}
-						\pgfmathparse{\pgfplotspointmeta-.5}
-						\pgfmathfloatifflags{\pgfmathresult}{-}{
-							\pgfkeys{/tikz/coordinate}
-						}{}
-						\pgfkeys{/pgf/fpu=false}
-      				},
-					check for zero
-				},
+                    check for zero/.code={
+                        \pgfkeys{/pgf/fpu=true}
+                        \pgfmathparse{\pgfplotspointmeta-.5}
+                        \pgfmathfloatifflags{\pgfmathresult}{-}{
+                            \pgfkeys{/tikz/coordinate}
+                        }{}
+                        \pgfkeys{/pgf/fpu=false}
+                    },
+                    check for zero
+                },
                 enlargelimits=0.15,
                 % axis
                 scale only axis,
@@ -299,23 +301,23 @@ giorno pro capite nella maniera seguente:
                 % Y values
                 ymin = 0,
             ]
-            
-            \addplot+[ybar,orange,fill=orange!25] plot coordinates {
+
+            \addplot+[ybar,Fuchsia,fill=Fuchsia!25] plot coordinates {
                 (1,0.00098)
             };
-            \addplot+[ybar,red,fill=red!25] plot coordinates {
+            \addplot+[ybar,Plum,fill=Plum!25] plot coordinates {
                 (1,0.026)
             };
-            \addplot+[ybar,magenta,fill=magenta!25] plot coordinates {
+            \addplot+[ybar,RedViolet,fill=RedViolet!25] plot coordinates {
                 (1,0.013)
             };
-            \addplot+[ybar,purple,fill=purple!25] plot coordinates {
+            \addplot+[ybar,BrickRed,fill=BrickRed!25] plot coordinates {
                 (1,1.3)
             };
         \end{axis}%
     \end{tikzpicture}
     \\
-	\footnotesize \`E importante notare che \`e cambiata la scala da Wh a kWh.
+    \footnotesize \`E importante notare che \`e cambiata la scala da Wh a kWh.
 }
 
 \[
@@ -353,16 +355,16 @@ giorno pro capite:
                 % labels
                 nodes near coords,
                 every node near coord/.style={
-					check for zero/.code={
-						\pgfkeys{/pgf/fpu=true}
-						\pgfmathparse{\pgfplotspointmeta-1.5}
-						\pgfmathfloatifflags{\pgfmathresult}{-}{
-							\pgfkeys{/tikz/coordinate}
-						}{}
-						\pgfkeys{/pgf/fpu=false}
-      				},
-					check for zero
-				},
+                    check for zero/.code={
+                        \pgfkeys{/pgf/fpu=true}
+                        \pgfmathparse{\pgfplotspointmeta-1.5}
+                        \pgfmathfloatifflags{\pgfmathresult}{-}{
+                            \pgfkeys{/tikz/coordinate}
+                        }{}
+                        \pgfkeys{/pgf/fpu=false}
+                    },
+                    check for zero
+                },
                 enlargelimits=0.15,
                 % axis
                 scale only axis,
@@ -376,19 +378,19 @@ giorno pro capite:
                 ymin = 0,
             ]
             
-            \addplot+[ybar,orange,fill=orange!25] plot coordinates {
+            \addplot+[ybar,Fuchsia,fill=Fuchsia!25] plot coordinates {
                 (1,0.00098)
             };
-            \addplot+[ybar,red,fill=red!25] plot coordinates {
+            \addplot+[ybar,Plum,fill=Plum!25] plot coordinates {
                 (1,0.026)
             };
-            \addplot+[ybar,magenta,fill=magenta!25] plot coordinates {
+            \addplot+[ybar,RedViolet,fill=RedViolet!25] plot coordinates {
                 (1,0.013)
             };
-            \addplot+[ybar,purple,fill=purple!25] plot coordinates {
+            \addplot+[ybar,BrickRed,fill=BrickRed!25] plot coordinates {
                 (1,1.3)
             };
-            \addplot+[ybar,violet,fill=violet!25] plot coordinates {
+            \addplot+[ybar,RedOrange,fill=RedOrange!25] plot coordinates {
                 (1,28.5)
             };
         \end{axis}%
@@ -400,42 +402,77 @@ giorno pro capite:
     = 28.517 ~ \frac{kW}{gg\cdot persona}
 \]
 
-Questo gigantesco apporto di elettricit\`a  \`e dovuto dalle 25 strutture per 
-la produzione di energia idroelettrica maggiori >1000MW. Inoltre, per capire 
-quanto in effetti sia questo numero, ho controllato il consumo annuale di 
-elettricit\`a di casa, e usiamo 5942 kw/anno. Praticamente in un giorno si 
-soddisfa un anno di consumi energetici.
-
 \section{Energia Non Rinnovabile}
-La produzione elettrica da sorgenti rinnovabili non \`e 
 
-\subsection{Petrolio}
-Il Canada è il 5 produttore di petrolio al mondo e il terzo esportatore. Il 
-Canada produce 3.8 MMb/d di cui 3 MMb/d vengono esportati all'estero e 1.2 MMb/d
-vengono utilizzati per l'utilizzo nazionale, infatti vengono importati 0.7 MMB/d. 
-MMB/d significa "Milioni di barili al giorno". 
-Un barile di petrolio pesa 124 kg quindi facendo:
+\subsection{Combustibili Fossili}
+Purtroppo il database socioeconomico del Canada (CANSIM) non suddivide in
+sottocategorie la produzione di energia elettrica da carburanti combustibili.
+Dunque nel 2015 \`e indicato che la produzione di energia da queste sorgenti \`e
+stata di 139.46 milioni di MWh \cite{cansim:electricity}. Da cui possiamo
+derivare il consumo per persona al giorno che corrisponde a
+$10.658~\frac{kWh}{gg\cdot p}$.
 \[
-    3.8\cdot 10^6\cdot 124~kg = 471'200'000~kg~di~petrolio
+    \frac{139.46\cdot 10^6~MWh}{356~gg\cdot 35.65\cdot 10^6~persone}
+    = \frac{139.46\cdot 10^9~kWh}{356~gg\cdot 35.65\cdot 10^6~persone}
+    = 10.658~\frac{kWh}{gg\cdot persona}
 \]
-di cui 372'000'000 kg di petrolio vengono esportati all'estero, la maggior parte,
-97\%, al USA. Il 70\% dell'utilizzo del petrolio in casa è riservato per caburante 
-per macchine.
+\marginpar{
+    \begin{tikzpicture}%
+        \begin{axis}[
+                % plot type
+                ybar stacked,
+                % size
+                width=2cm,
+                height=6cm,
+                bar width = 1.2cm,
+                % labels
+                nodes near coords,
+                every node near coord/.style={
+                    check for zero/.code={
+                        \pgfkeys{/pgf/fpu=true}
+                        \pgfmathparse{\pgfplotspointmeta-1.5}
+                        \pgfmathfloatifflags{\pgfmathresult}{-}{
+                            \pgfkeys{/tikz/coordinate}
+                        }{}
+                        \pgfkeys{/pgf/fpu=false}
+                    },
+                    check for zero
+                },
+                enlargelimits=0.15,
+                % axis
+                scale only axis,
+                axis lines=middle,
+                ylabel={$\frac{kWh}{gg\cdot p} $},
+                y label style={at={(-.5,1.15)}},
+                % X values
+                xtick = {1},
+                xticklabels = {},
+                % Y values
+                ymin = 0,
+            ]
 
-\subsection{Gas Naturale}
-In Canada c'è una grande quantità di gas naturale, sufficiente per 300 anni.
-Gas naturale risorsa non rinnovabile poco inquinante, abbondante, sicura e efficiente
-applicabile a cucina e mezzi di trasporto per il pubblico, per le industrie 
-rappresenta una risorsa di energia affordabile rappresenta il 28\% dell'energia 
-utilizzata in Canada sopra la benzina e l'elettricità.
-La produzione di gas naturale in canada è di 0.4 Bcm/d cioè 0.4 miliardi di metri
-cubici al giorno di cui il 52\% è esportato in USA. 
+            \addplot+[ybar,Fuchsia,fill=Fuchsia!25] plot coordinates {
+                (1,0.00098)
+            };
+            \addplot+[ybar,Plum,fill=Plum!25] plot coordinates {
+                (1,0.026)
+            };
+            \addplot+[ybar,RedViolet,fill=RedViolet!25] plot coordinates {
+                (1,0.013)
+            };
+            \addplot+[ybar,BrickRed,fill=BrickRed!25] plot coordinates {
+                (1,1.3)
+            };
+            \addplot+[ybar,RedOrange,fill=RedOrange!25] plot coordinates {
+                (1,28.5)
+            };
+            \addplot+[ybar,YellowOrange,fill=YellowOrange!25] plot coordinates {
+                (1,10.7)
+            };
+        \end{axis}%
+    \end{tikzpicture}%
+}
 
-\subsection{Carbone}
-Il carbone in Canada è la risorsa energetica meno utilizzata.
-meno del 4\% di richiesta canadese annuale (2012) usato in maniera uguale 50-50
-per la produzione di metalli e per la produzione elettrica. ca la metà della 
-produzione totale è esportata all'estero.
 
 \subsection{Nucleare}
 Il nucleare non è utilizzato in Canada come in altri paesi, anche se c'è una
@@ -445,7 +482,77 @@ producono fino a 100 milioni di MWh di elettricità annua. Il nucleare rappresen
 13.3\% dell'elettricità prodotta ed è anche la seconda risorsa produttrice
 dietro al idroelettrico (e i combustibili fossili). Il prodotto elettrico dalle
 turbine alimentate da impianti nucleari nel 2015 \`e stato di 95.68 miliardi di
-kWh.
+kWh \cite{cansim:electricity}.
+\marginpar{
+    \begin{tikzpicture}%
+        \begin{axis}[
+                % plot type
+                ybar stacked,
+                % size
+                width=2cm,
+                height=6cm,
+                bar width = 1.2cm,
+                % labels
+                nodes near coords,
+                every node near coord/.style={
+                    check for zero/.code={
+                        \pgfkeys{/pgf/fpu=true}
+                        \pgfmathparse{\pgfplotspointmeta-1.5}
+                        \pgfmathfloatifflags{\pgfmathresult}{-}{
+                            \pgfkeys{/tikz/coordinate}
+                        }{}
+                        \pgfkeys{/pgf/fpu=false}
+                    },
+                    check for zero
+                },
+                enlargelimits=0.15,
+                % axis
+                scale only axis,
+                axis lines=middle,
+                ylabel={$\frac{kWh}{gg\cdot p} $},
+                y label style={at={(-.5,1.15)}},
+                % X values
+                xtick = {1},
+                xticklabels = {},
+                % Y values
+                ymin = 0,
+            ]
+            
+            \addplot+[ybar,Fuchsia,fill=Fuchsia!25] plot coordinates {
+                (1,0.00098)
+            };
+            \addplot+[ybar,Plum,fill=Plum!25] plot coordinates {
+                (1,0.026)
+            };
+            \addplot+[ybar,RedViolet,fill=RedViolet!25] plot coordinates {
+                (1,0.013)
+            };
+            \addplot+[ybar,BrickRed,fill=BrickRed!25] plot coordinates {
+                (1,1.3)
+            };
+            \addplot+[ybar,RedOrange,fill=RedOrange!25] plot coordinates {
+                (1,28.5)
+            };
+            \addplot+[ybar,YellowOrange,fill=YellowOrange!25] plot coordinates {
+                (1,10.7)
+            };
+            \addplot+[ybar,Dandelion,fill=Dandelion!25] plot coordinates {
+                (1,7.3)
+            };
+        \end{axis}%
+    \end{tikzpicture}%
+}
 \[
-    \frac{95.68\cdot 10^9~kWh}{}
+    \frac{95.68\cdot 10^9~kWh}{365~gg\cdot 35.85\cdot 10^6~persone}
+        = 7.313 ~\frac{kWh}{gg\cdot persona}
 \]
+
+\section{Considerazione sui dati}
+Dall'analisi appena conclusa appare che la produzione di energia Canadese sia
+per la maggior parte da fonti di energia rinnovabile. Ma ci\`o non \`e corretto,
+\`e importante ricordare che i dati appena calcolati sono riferiti alla
+produzione di elettricit\`a. Dunque sono esclusi fattori importanti come energia
+utilizzata dal traffico o dai sistemi di riscaldamento delle abitazioni.  Nelle
+considerazioni del prossimo capitolo, in cui si osserva il consumo energetico
+totale sar\`a mostrata la differenza energetica che viene coperta da
+combustibili fossili.
-- 
cgit v1.2.1

