From c4b6883fd42665f1796f6b94cda40202ceaaca7b Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Nao Pross <naopross@thearcway.org>
Date: Tue, 24 Jan 2017 11:57:45 +0100
Subject: work done at school

---
 doc/tex/produzione.tex | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

(limited to 'doc/tex/produzione.tex')

diff --git a/doc/tex/produzione.tex b/doc/tex/produzione.tex
index 6d1d1cb..854fcb5 100644
--- a/doc/tex/produzione.tex
+++ b/doc/tex/produzione.tex
@@ -71,7 +71,7 @@ elettrica \cite{cansim:electricity}.
 
 \[
 \frac{12.82\cdot 10^6 ~kWh}{365~gg\cdot35.85\cdot 10^6~persone} 
-    = 0.98\cdot 10^{-3} ~ \frac{kW}{gg\cdot persona}
+    = 0.98\cdot 10^{-3} ~ \frac{kWh}{gg\cdot persona}
 \]
 Ci sarebbero luoghi migliori, quali la spiaggia di Fundy che se sfruttata 
 porterebbe potenzialmente 50000 MW di energia ho anche la spiaggia Cobequid dove
@@ -446,5 +446,5 @@ dietro al idroelettrico (e i combustibili fossili). Il prodotto elettrico dalle
 turbine alimentate da impianti nucleari nel 2015 \`e stato di 95.68 miliardi di
 kWh.
 \[
-\frac{95.68\cdot 10^9~kWh}{
+    \frac{95.68\cdot 10^9~kWh}{}
 \]
-- 
cgit v1.2.1

