From be3f57bd6f1341465455e36f792137a5e3a15451 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Nao Pross <naopross@thearcway.org>
Date: Fri, 16 Dec 2016 18:54:53 +0100
Subject: merged alan's work (production)

---
 docs/tex/produzione.tex | 122 +++++++++++++++++++++++++++++++-----------------
 1 file changed, 78 insertions(+), 44 deletions(-)

(limited to 'docs/tex/produzione.tex')

diff --git a/docs/tex/produzione.tex b/docs/tex/produzione.tex
index c1a5b67..15f3938 100644
--- a/docs/tex/produzione.tex
+++ b/docs/tex/produzione.tex
@@ -1,22 +1,22 @@
 \chapter{Produzione Energetica}
+In questo capitolo si vuole introdurre la produzione energetica del Canada, di 
+come questo paese sia ricco di risorse quali petrolio, gas naturali e carbone 
+ma anche dotata di una geografia interessante e sfruttabile per lo sviluppo e 
+l'impiego di variegati modi di produrre energia rinnovabile. Difatti si impegna 
+a investire ben 220 milioni di dollari in energia pulita ogni anno. Canada, 
+inoltre è uno dei più grandi paesi produttore di uranio al mondo e sono i primi 
+ad aver costruito un reattore nucleare funzionante. La produzione di elettricità 
+in Canada è più che abbondante questo li rende grossi esportatori di energia 
+all'estero, soprattutto con i loro vicini Statunitensi e Messicani 
+\cite{nrcan:nacei}. Infatti tra questi paesi si sono scambiati, solo nel 2015, 
+167 miliardi di dollari canadesi in prodotti energetici 
+\cite{nrcan:energymeeting}.
 
-Il Canada è un paese ricco di risorse con largo accesso a petrolio, gas naturali
-e carbone ma si impegna anche a ricercare e sviluppare metodi di produzione 
-sostenibili, anche grazie all'accesso al mare e montagne permettendo un 
-variegato impiego di tecnologie per la produzione di elettricità. Difatti si 
-impegna a investire ben 220 milioni di dollari in energia pulita ogni anno.
-Canada, inoltre è uno dei più grandi paesi produttore di uranio al mondo e sono 
-i primi ad aver costruito un reattore nucleare funzionante al mondo. La 
-produzione di elettricità in Canada è più che abbondante questo li rende grossi 
-esportatori di energia all'estero, soprattutto con i loro vicini Statunitensi e 
-Messicani \cite{nrcan:nacei}. Infatti tra questi paesi si sono scambiati, solo nel 2015, 167 
-miliardi di dollari canadesi in prodotti energetici \cite{nrcan:energymeeting}.
+\section{Energia Rinnovabili}
 
-\section{Energia Eolica}
-
-% [alan] edited by [nao]
-Il settore eolico \`e quel ramo della produzione di energia rinnovabile che, con 
-gigantesche turbine, produce elettricità direttamente dal vento. 
+\subsection{Energia Eolica}
+Il settore eolico \`e quel ramo della produzione di energia rinnovabile che, 
+con gigantesche turbine, produce elettricità direttamente dal vento. 
 Il vento è una forma di energia causata dal sole, siccome l'aria calda, che ha 
 una densità minore, tende a salire. L'aria fredda la rimpiazza e si forma un 
 ciclo dove le due correnti d'aria calda e fredda, l'irregolarità e
@@ -26,7 +26,6 @@ Uno dei luoghi dove è più ideale piazzare queste turbine è lontano dalla cost
 nel mare. Poich\`e il vento è molto forte e costante, lo spazio è abbondante 
 permettendo la costruzione di multiple turbine che permettono la generazione di
 vaste quantità di elettricità. 
-% [nao]
 Per questo la morfologia del Canada si presta molto bene. Infatti il Canada
 dispone di circa 200'000 km di coste e la maggior parte di esse si trova fuori
 da centri urbanizzati, evitando quindi che la costruzione di impianti su vasta
@@ -34,10 +33,21 @@ scala disturbi la popolazione locale. Ma se paragonato al resto del mondo la
 capacit\`a di produzione energetica Canadese \`e minore di molti paesi come
 Spagna o Germania. Nel 2012 i 170 impanti eolci installati rappresentavano il
 5\% della produzione energetica nazionale \cite{nrcan:wind}.
+Il 5\% della produzione nazionale è di ben 6201 MW annuo. Per sapere quanta 
+energia eolica viene prodotta per un canadese giornalmente:
+\[
+\frac{6201MW}{365gg\cdot35.16\cdot 10^6~persone} = 483.20 \frac{kW}{gg\cdot 
+persona}
+\]
+In un contesto di produzione esclusivamente rinnovabile la produzione energetica
+di impianti eolici si piazza terzo dietro a idroelettrico e biomasse. In 12
+giorni si produrrebbe abbastanza per alimentare una casa per un anno.
+
+
+
+\subsection{Energia Idroelettrica}
 
-\section{Energia Idroelettrica}
 
-%[nao]
 Gli impianti idroelettrici sfruttano l'energia potenziale gravitazionale 
 accumulando dell'acqua creando laghi artificiali, che vengono periodicamente
 svuotati facendo scorrere massive quantit\`a di acqua attraverso delle turbine.
@@ -46,12 +56,20 @@ perci\`o non \`e destinato ad esaurirsi in alcun futuro prossimo. Come per
 l'energia eolica, la morfologia e la posizione geografica del Canada si 
 presentano eccellenti per questi impianti. La grande quantit\`a di fiumi portano
 il Canada al secondo posto in un contesto internazionale con una capacit\`a di
-produzione paria a 75,7 GW di elettricit\`a.
-
-
-\section{Energia Marina}
+produzione pari a 75,7 MW di elettricit\`a. Inoltre per il paese rappresentano 
+il 62.6\% di energia prodotta in un anno, per un canadese questo significa che 
+l'idroelettrico gli porta ben:
+\[
+\frac{75'707MW}{365gg\cdot 35.16\cdot 10^6~persone} = 5899.2 \frac{kW}{gg\cdot 
+persona}
+\]
+Questo gigantesco apporto di elettricit\`a  \`e dovuto dalle 25 strutture per 
+la produzione di energia idroelettrica maggiori >1000MW. Inoltre, per capire 
+quanto in effetti sia questo numero, ho controllato il consumo annuale di 
+elettricit\`a di casa, e usiamo 5942 kw/anno. Praticamente in un giorno si 
+soddisfa un anno di consumi energetici.
 
-% [alan]
+\subsection{Energia Marina}
 Il generatore di elettricità tramite onde sfrutta l'energia delle maree. 
 Grazie alla luna le acque del mare vengono alzate e abbassate, muovendo una 
 turbina che genera energia elettrica. Questo metodo è molto speciale poiché
@@ -66,13 +84,21 @@ I problemi di queste tecnologie è il loro elevato costo di
 produzione e mantenimento. Siccome immerse in acqua salata, le turbine e la loro
 infrastruttura sono soggette a corrosione, la difficoltà di collocazione, 
 siccome per poter avere un profitto bisogna avere un punto in cui le maree siano
-almeno tre metri di ampiezza.
-% [nao]
-Per questa ragione la produzione con energia marina in Canada \`e dello 0.003\%.
+almeno tre metri di ampiezza. Infatti esiste solo un impianto che sfrutta le 
+onde ed è l'Annapolis Royal, Nova Scotia operativa dal 1984 costruita sul fiume
+Annapolis. Essa ha una sola grossa turbina, di 7.6 metri di diametro, 
+ma l'apporto di onde è in media di 6.4 metri. Questo impianto produce dagli 80 
+ai 100 MW annui quindi:
+\[
+\frac{90MW}{365gg\cdot35.16\cdot 10^6~persone} = 7.01 \frac{kW}{gg\cdot persona}
+\]
+Ci sarebbero luoghi migliori, quali la spiaggia di Fundy che se sfruttata 
+porterebbe potenzialmente 50000 MW di energia ho anche la spiaggia Cobequid dove
+le onde arrivano fino a 14.5 metri. \cite{canencyl:tidal}  Tutti impianti ancora
+irrealizzabili al momento. Per queste ragioni la produzione con energia marina 
+in Canada \`e dello 0.003\%
 
-\section{Energia Solare Fotovoltaica}
-
-% [alan]
+\subsection{Energia Solare Fotovoltaica}
 Il generatore elettrico a luce solare, o anche pannello fotovoltaico,
 genera energia elettrica convertendo la luce solare in elettricità. Il pannello
 è composto da celle che a loro volta sono costituite da due strati diversamente
@@ -84,20 +110,17 @@ sfruttare il sole, energia abbondante ovunque, e di essere pure una soluzione
 domestica per produrre energia elettrica. Il problema è l'elevato costo iniziale
 e la scarsa efficienza dell'impianto, sia a causa dell'intermittenza del bel 
 tempo, sia per l'inefficienza stessa del metodo di produzione elettrica.
-% [nao]
 Purtroppo in Canada l'utilizzo di questo mezzo di produzione energetica \`e
-ancora. Nel 2014 la produzione elettrica solare fotovoltaica ha
-raggiunto un picco in capacit\`a installata di 1.84 GW \cite{nrcan:energyfactsbook}.
+ancora basso. Nel 2014 la produzione elettrica solare fotovoltaica ha
+raggiunto un picco in capacit\`a installata di 1.84 GW 
+\cite{nrcan:energyfactsbook}.
 Secondo l'agenzia governativa amministrativa \emph{NRCan} la produzione 
 energetica solare ha un attuale tasso di crescita del 13.8\%, un numero che non
-tende ad aumentare. , 
-
-
-\section{Energia Solare Termica}
+tende ad aumentare.
 
-% [alan]
-I pannelli solari termici non vengono utilizzati per produrre elettricità ma per 
-riscaldare e raffreddare principalmente strutture come case. Come tutte le 
+\subsection{Energia Solare Termica}
+I pannelli solari termici non vengono utilizzati per produrre elettricità ma 
+per riscaldare e raffreddare principalmente strutture come case. Come tutte le 
 tecnologie ci sono varie maniere per costruire questi collettori di calore 
 solare, ma il metodo più comune è quello del pannello che raccoglie il calore e 
 lo redistribuisce riscaldando l'aria, abbattendo così il costo e l'utilizzo di 
@@ -107,10 +130,14 @@ soddisfare il fabbisogno di una casa basta uno o due di questi pannelli, ma a
 dipendenza di dove ci si trova, per esempio al nord, servono pannelli più grandi
 Oltre a scaldare acqua o aria, la tecnologia solare termica può anche essere 
 utilizzata per raffreddare strutture trasformando aria o acqua calda in fredda 
-per poi climatizzare a dovere.
+per poi climatizzare a dovere. Dal 2007 sono stati stimati per 544'000 
+m\textsuperscript{2} di 
+collettori solari i Canada portando 627'000 GJ di energia annui 
+\cite{nrcan:renewables}. Questo quantitativo è sufficiente a soddisfare il 
+fabbisogno annuale di energia usata per il riscaldamento dell'Europa che è di 
+258 mtoe \cite{eea:energy} \cite{eea:households} cioè 1.08e4 GJ
 
-\section{Energia Geotermica}
-% [nao]
+\subsection{Energia Geotermica}
 La tecnologia per la produzione di energia geotermica \`e nata all'inizio del
 ventesimo secolo in Italia grazie a Piero Ginori Conti di
 Firenze\cite{pieroconti}. Questa tecnologia, come la maggior parte dei sistemi
@@ -126,4 +153,11 @@ lo sviluppo  furono abbandonate presto perch\`e il prezzo del petrolio si
 ristabilizz\`o\cite{energycrisis}.  In Canada l'energia geotermica \`e gestita
 dalla \emph{CanGEA}, una associazione governativa che unisce tutte le imprese
 nel settore geotermico. Secondo CanGEA il potenziale energetico geotermico in
-Canada \`e di oltre 5'000 MW utilizzando la tecnologia odierna, 
+Canada \`e di oltre 5'000 MW utilizzando la tecnologia odierna. 
+
+\section{Energia Non Rinnovabile}
+
+\subsection{Petrolio}
+\subsection{Gas Naturale}
+\subsection{Carbone}
+\subsection{Nucleare}
-- 
cgit v1.2.1

