From 8434120295aac533a05d274236b1506cc215705b Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Nao Pross <naopross@thearcway.org>
Date: Fri, 17 Mar 2017 16:19:01 +0100
Subject: hardware nearly finished

doc: added datasheets for
        - GAL16V8
        - MAX214
        - MAX232

     added script to build doc under windows with miktex
     updated notes

hw:  finished i/o devices and bus viewer
sw:  created files for pld programming
---
 doc/report/notes.tex | 10 +++++++++-
 1 file changed, 9 insertions(+), 1 deletion(-)

(limited to 'doc/report/notes.tex')

diff --git a/doc/report/notes.tex b/doc/report/notes.tex
index 79aaa68..c2510ef 100644
--- a/doc/report/notes.tex
+++ b/doc/report/notes.tex
@@ -96,7 +96,8 @@ permettendo di interfacciare delle periferiche specifiche per computer ancora
 diponibili sul mercato. Il connettore standard per PC/104 \`e un header 32x2,
 quindi con 64 pin mappato come indicato sotto, con un opzionale estensione che
 pu\`o aumentare il connettore a 146
-pins\footnote{http://pinouts.ru/Slots/Pc104_pinout.shtml}.
+pins\footnote{http://pinouts.ru/Slots/Pc104\_pinout.shtml}.
+
 \begin{tabular}
 \csvautotabular{res/pc104conn.csv}
 \end{tabular}
@@ -152,4 +153,11 @@ loop     lda PRB
 ende     rts             ; back to BASIC
 \end{verbatim}\end{centering}
 
+\renewcommand\ddate{16.03.2017}
+\section{Visualizzare e i dati}
+Avendo messo un ``clock-stepper'' probabilmente \`e utile poter anche
+visualizzare i valori esadecimali sul bus di dati e di indirizzi, dunque ho
+pensato di aggiungere dei display a 7 segmenti collegati alle 8 e 16 linee dei
+due bus, 
+
 \end{document}
-- 
cgit v1.2.1

