From 8ae98ce1dd6f4edb067bc64f03b4e311a77b2cf1 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Nao Pross <naopross@thearcway.org>
Date: Mon, 6 Mar 2017 16:26:19 +0100
Subject: updated todolist

---
 doc/report/notes.tex | 13 +++++++++++--
 1 file changed, 11 insertions(+), 2 deletions(-)

(limited to 'doc/report/notes.tex')

diff --git a/doc/report/notes.tex b/doc/report/notes.tex
index 971d85b..e3082d0 100644
--- a/doc/report/notes.tex
+++ b/doc/report/notes.tex
@@ -84,7 +84,16 @@ per il bootloader e per un sistema operativo molto basilare.
 \renewcommand\ddate{23.02.2017}
 \section{Banchi di memoria}
 
-\renewcommand\ddate{04.03.2017}
-\section{Standards e  Norme}
+\renewcommand\ddate{06.03.2017}
+\section{Schede normate e clock secondari}
+In seguito ad una discussione ho deciso di implementare il circuito su un PCB di
+dimensioni standard, come per esempio l'Eurocard (IEEE 1101.10) in maniera da
+poter montare tutte le schede su un rack. Cos\`i facendo si avrebbe dei
+connettori standard sul retro che si potrebbero utilizzare per le periferiche
+esterne. Alternativamente si potrebbe utilizzare una struttura simile al PC/104
+permettendo di interfacciare delle periferiche specifiche per computer ancora
+diponibili sul mercato.
+
+
 
 \end{document}
-- 
cgit v1.2.1

