From d98f38c1c5ef49bcdf1e4954b0d2f040d2a007c6 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: =?UTF-8?q?Andreas=20M=C3=BCller?= <andreas.mueller@ost.ch>
Date: Fri, 10 Sep 2021 10:48:56 +0200
Subject: typos spannung

---
 buch/papers/spannung/teil3.tex | 11 ++++++-----
 1 file changed, 6 insertions(+), 5 deletions(-)

(limited to 'buch/papers/spannung/teil3.tex')

diff --git a/buch/papers/spannung/teil3.tex b/buch/papers/spannung/teil3.tex
index c68c0d1..147fe01 100644
--- a/buch/papers/spannung/teil3.tex
+++ b/buch/papers/spannung/teil3.tex
@@ -13,7 +13,7 @@ Folglich gilt:
 \]
 Dadurch wird der Spannungszustand vereinfacht.
 Diesen vereinfachten Spannungszustand kann man mit den zwei geotechnischen Invarianten abbilden.
-Die erste Invariante ist die volumetrische Spannung
+Die erste Invariante ist die volumetrische oder auch hydrostatische Spannung
 \begin{equation}
 p
 =
@@ -76,8 +76,8 @@ Die Faktoren mit den Dehnungskomponenten können so als
 \]
 eingeführt werden, mit
 \begin{align*}
-	\varepsilon_{v} &= \text{Hydrostatische Dehnung [-]} \\
-	\varepsilon_{s} &= \text{Deviatorische Dehnung [-].}
+	\varepsilon_{v} &= \text{hydrostatische Dehnung [-]} \\
+	\varepsilon_{s} &= \text{deviatorische Dehnung [-].}
 \end{align*}
 Die hydrostatische Dehnung $\varepsilon_{v}$ kann mit einer Kompression und
 die deviatorische Dehnung $\varepsilon_{s}$  mit einer Verzerrung verglichen werden.
@@ -105,6 +105,7 @@ vereinfachen.
 Diese Spannungsgleichung mit den zwei Einträgen ($p$ und $q$) ist gleichwertig
 wie die ursprüngliche Spannungsgleichung mit den neun Einträgen
 ($\sigma_{11}$, $\sigma_{12}$, $\sigma_{13}$, $\sigma_{21}$, $\sigma_{22}$, $\sigma_{23}$, $\sigma_{31}$, $\sigma_{32}$, $\sigma_{33}$).
-Mit dieser Formel \eqref{spannung:Matrixschreibweise} lassen sich verschieden Ergebnisse von Versuchen analysieren und berechnen.
+Mit dieser Formel \eqref{spannung:Matrixschreibweise} lassen sich Ergebnisse von Versuchen analysieren und berechnen.
 Ein solcher Versuch, der oft in der Geotechnik durchgeführt wird, ist der Oedometer-Versuch.
-Im nächsten Kapitel wird die Anwendung der Matrix an diesem Versuch beschrieben.
+In Abschnitt~\ref{spannung:section:Oedometrischer Elastizitätsmodul}
+wird die Anwendung der Matrix an diesem Versuch beschrieben.
-- 
cgit v1.2.1

