From 339e0c3c6e6a413c308b4e0a6dd0df1ea4014065 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Nao Pross <naopross@thearcway.org>
Date: Mon, 1 Jan 2018 18:42:12 +0100
Subject: Add hwsw, changed $ to \( LaTeX notation

---
 techwsw/tex/circuiti_digitali.tex | 35 ++++++++++++++++++-----------------
 1 file changed, 18 insertions(+), 17 deletions(-)

(limited to 'techwsw/tex/circuiti_digitali.tex')

diff --git a/techwsw/tex/circuiti_digitali.tex b/techwsw/tex/circuiti_digitali.tex
index 942d650..14281d8 100644
--- a/techwsw/tex/circuiti_digitali.tex
+++ b/techwsw/tex/circuiti_digitali.tex
@@ -1,6 +1,21 @@
 \section{Circuiti Digitali}
 
 \subsection{Generatori di Clock}
+\subsubsection{Astabile a trigger di schmitt}
+
+\subsection{Multiplexer e Demultiplexer}
+\subsubsection{Multiplexer come circuito combinatorio}
+Il multiplexer pu\`o essere utilizzato anche come circuito combinatorio,
+utilizzando gli ingressi di selezione come entrare, e collegando delle costanti
+agli ingressi dei dati.
+\begin{figure}[H]
+    \centering
+    \placeholderfig{fig:multiplexer_combi}
+    \caption{Esempio di Multiplexer utilizzato per implementare un circuito
+    combinatorio\label{fig:multiplexer_combi}}
+\end{figure}
+
+\subsection{Encoder e Decoder}
 
 \subsection{Circuiti di reset}
 Un circuito di reset \`e un semplice dispositivo presentei i tutti i sistemi
@@ -11,26 +26,12 @@ azzerarlo e inizializzarlo daccapo.
 \begin{figure}[H]
     \centering
     \placeholderfig{fig:circ:reset}
-    \caption{Circuito di reset}
-    \label{fig:circ:reset}
+    \caption{Circuito di reset\label{fig:circ:reset}}
 \end{figure}
 
 \subsection{FlipFlops}
+\subsubsection{Latch}
 \subsubsection{FlipFlop RS}
 \subsubsection{FlipFlop D}
 \subsubsection{FlipFlop JK}
-
-\subsection{Multiplexer e Demultiplexer}
-\subsubsection{Multiplexer come circuito combinatorio}
-Il multiplexer pu\`o essere utilizzato anche come circuito combinatorio,
-utilizzando gli ingressi di selezione come entrare, e collegando delle costanti
-agli ingressi dei dati.
-\begin{figure}[H]
-    \centering
-    \placeholderfig{fig:multiplexer_combi}
-    \caption{Esempio di Multiplexer utilizzato per implementare un circuito
-    combinatorio}
-    \label{fig:multiplexer_combi}
-\end{figure}
-
-\subsection{Encoder e Decoder}
+\subsubsection{FlipFlop Master / Slave}
-- 
cgit v1.2.1

