From 6bdb0981382c1417553d4befdd49495cbe570fe2 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Nao Pross <naopross@thearcway.org>
Date: Sat, 26 Aug 2017 14:48:39 +0200
Subject: edit documentation abstract

---
 doc/report/z80uPC.tex | 30 +++++++++++++++++++-----------
 1 file changed, 19 insertions(+), 11 deletions(-)

(limited to 'doc/report/z80uPC.tex')

diff --git a/doc/report/z80uPC.tex b/doc/report/z80uPC.tex
index eaad987..993be83 100644
--- a/doc/report/z80uPC.tex
+++ b/doc/report/z80uPC.tex
@@ -50,25 +50,33 @@
 
 \maketitle
 \begin{abstract}
+
     Lo Zilog Z80 \`e un processore a 8 bit che fu introdotto nel 1976 che ebbe
     un grandissimo successo nel mondo dell'elettronica e dell'informatica
-    nella fine del 20esimo secolo. In memoria di questo processore pioniere
-    dell'industria di sistemi embedded ho deciso di costruire un computer a
-    scopo generico intorno a questa piattaforma. L'obiettivo \`e di realizzare
-    una scheda programmabile con tutti i componenti necessari come ROM, RAM e
-    timers per far funzionare del software programmato se possibile sul
-    dispositivo stesso.
+    nella fine del 20esimo secolo. In memoria di questo pioniere
+    dell'industria dei sistemi informatici questo progetto documenta la
+    realizzazione di un microcomputer a scopo generico a base di esso.
+    L'obiettivo primario dunque \`e di realizzare una scheda simile ad una
+    motherboard dei computers venduti all'epoca completa di RAM, ROMs,
+    interfacce seriali e altri circuiti di supporto. Successivamente per
+    l'aspetto software il progetto deve implementare i drivers per ogni
+    circuito presente sulla scheda in modo da semplificare la programmazione. 
+    L'obiettivo secondario del progetto, una volta terminata la costruzione
+    hardware, \`e di realizzare una kernel monolitica che offre funzioni
+    minimali simili ad un sistema UNIX, quali processi, filesystem, memory
+    management e drivers.
+
 \end{abstract}
 
 \section{Specifiche tecniche dello Z80}
 Lo Z80 \`e un processore molto minimalistico se paragonato a ci\`o che si
-trova oggi sul mercato dei microcontrollori. Per il mio progetto ho deciso di
-utilizzare il modello originale \texttt{Zilog Z8400} che non dispone di
-sistemi integrati come i modelli SoC odierni. Le specifiche pi\`u importanti
-sono elencate a seguire.
+trova oggi sul mercato dei microcontrollori. Per il progetto \prj la CPU in
+uso \`e il modello originale \texttt{Zilog Z8400} che non dispone di sistemi
+integrati come i modelli SoC odierni. Le specifiche pi\`u importanti sono
+elencate a seguire.
 
 \begin{itemize}
-    \item Architettura a 8 bit con bus a 16 bit con 64K indirizzi indirizzabili
+    \item Architettura a 8 bit con bus a 16 bit, 64K indirizzi indirizzabili
     \item Registri a 16 bit per {\tt SP,PC} e registri di utilizzo generico a
         8 bit {\tt A..F} combinabili a coppie {\tt AF,BC,..} per utilizzare
         valori a 16 bit
-- 
cgit v1.2.1

